출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	자기비파괴검사기능사			적용 기간	2020.1.1.∼2023.12.31.
○ 직무내용 : 자기비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
자기탐상시험법, 자기탐상 관련 규격, 금속재료일반 및 용접일반	60	1. 비파괴검사의 특성	1. 비파괴검사의 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 원리
			2. 자기 탐상검사의 특성	1. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 2. 비파괴검사의 특성비교
		2. 자기 탐상검사의 기초 이론	1. 자기 탐상검사의 기초	1. 전자기학 기초 이론
			2. 검사방법	1. 검사방법 2. 자화방법 및 자화전류 값의 설정 3. 시험체 탐상방법 4. 자분지시모양의 분류 및 관찰방법 5. 탈자 및 전․후처리방법 6. 검사의 기록방법 7. 탐상에 있어 주의해야 할 사항
		3. 자기 탐상검사 장비의 취급	1. 검사장비 및 재료의 관리	1. 검사장비의 종류 및 특성, 사용법 2. 자분적용 및 관리 3. 표준 및 대비시험편의 종류, 사용 및 관리 4. 기타 기기의 사용법 5. 장비의 점검 및 탐상재료의 관리 6. 안전관리
		4. 검사 결과의 해석 및 판정	1. 자분지시모양의 관찰 및 평가	1. 자분지시모양의 분류 및 해석, 평가 2. 후속조치 3. 자분지시모양의 기록 및 보고서 작성
		5. 관련 국내 규격	1. 자기탐상조건	1. 검사방법의 종류 및 특징 2. 적용범위 및 용어 3. 시험체 및 재질
			2. 검사방법	1. 검사 절차 2. 자화방법 및 자화전류 값의 설정 3. 자분의 적용 4. 탐상장비의 사용법 5. 표준 및 대비 시험편의 사용법 6. 장비 및 기기의 관리방법 7. 자분지시모양의 관찰 및 분류 및 판정 8. 자분지시모양의 기록 및 보고서 작성
		6. 금속재료 기초	1. 금속의 결정과 변태	1. 결정구조(체심, 면심, 조밀) 2. 변태(동소변태, 자기변태)
			2. 금속의 물리, 화학, 기계적 성질	1. 강도 2. 경도 3. 인성 4. 취성 5. 비중 6. 잠열 7. 비열 8. 열전도도 9. 용융온도
		7. 금속재료의 조직	1. 평형상태도	1. 용융점 2. 변태점 3. 포정점 4. 공석점 5. 공정점
			2. 재료시험 기초	1. 경도시험 2. 인장강도 3. 충격시험
		8. 철과 강	1. 열처리 개요	1. 불림 2. 담금질 3. 뜨임 4. 풀림 5. 등온퀜칭
			2. 탄소강	1. 탄소공구강
			3. 합금강	1. 합금공구강
		9. 비철금속재료	1. 구리 및 합금	1. 황동 2. 청동 3. 특수황동 4. 특수청동
			2. 알루미늄 및 그 합금	1. 두랄루민 2. Y합금 3. Al-Si계 합금 4. 고강도 알루미늄 합금
			3. 기타 비철금속재료와 그 합금	1. 베어링용 합금 2. 마그네슘 합금 3. 고용융점 합금 4. 저용융점 합금 5. 귀금속 및 희토류금속
		10. 용접방법과 용접결함	1. 아크용접	1. 아크용접
			2. 가스용접	1. 가스용접
			3. 기타 용접법 및 절단	1. 기타 용접법 및 절단
			4. 용접시공 및 검사	1. 용접시공 및 검사

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사	자격 종목		자기비파괴검사기능사		적용 기간	2020.1.1.∼2023.12.31.
○ 직무내용 : 자기비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 자기 탐상장비를 조작, 점검할 수 있다. 2. 용접부나 각종 재료를 자기 탐상장비를 이용하여 탐상하고, 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정하고, 보고서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		30분 ∼ 60분정도

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
자기탐상 작업	1. 자기 비파괴검사	1. 자기 비파괴검사 준비하기	1. 검사범위를 파악하여 검사 대상물에 대한 전처리를 수행할 수 있다. 2. 자화기법에 따른 검사장비를 선정할 수 있다. 3. 검사 대상물에 대해 적용되는 자분의 종류를 결정할 수 있다. 4. 표준시험편과 대비시험편을 선정하여 장비의 성능과 자화영역을 확인할 수 있다. 5. 교정 절차에 따라 검사장비의 교정을 실시할 수 있다.
		2. 자기 비파괴검사 극간법 실시하기	1. 검사 대상물의 형상 및 크기를 고려하여 자극 간격, 자장의 방향을 조절할 수 있다. 2. 자분 적용 시기에 따라 자분을 검사면에 일정하게 도포할 수 있다. 3. 자분 적용이 완료된 후 자분 지시 모양을 관찰할 수 있다.
		3. 자기 비파괴검사 프로드법 실시하기	1. 검사 대상물 및 전극 간격에 따라 전류 값을 설정할 수 있다. 2. 검사할 제품형상 및 크기를 고려하여 전극 간격을 조절할 수 있다. 3. 자분의 적용시기에 따라 자분을 검사면에 일정하게 도포할 수 있다. 4. 자분적용이 완료된 후 자분 지시 모양을 관찰할 수 있다.
		4. 자기 비파괴검사 코일법 실시하기	1. 검사 대상물에 따라 코일의 크기와 전류 값을 설정할 수 있다. 2. 자분적용 시기에 따라 자분을 검사면에 일정하게 도포할 수 있다. 3. 자분적용이 완료된 후 자분 지시 모양을 관찰할 수 있다.
		5. 자기 비파괴검사 정리하기	1. 지시를 측정한 후, 데이터화 할 수 있다. 2. 검사 후 제품에 따라 탈자가 필요한 경우에는 탈자 작업을 수행할 수 있다. 3. 사용한 장비 및 기자재를 해체하고, 검사 대상물에 대한 후처리를 수행할 수 있다.
		6. 자기 비파괴검사 결과 평가하기	1. 검사 결과의 품질 수준을 확인하여 재검사 여부를 결정할 수 있다. 2. 검출된 지시를 분석한 후, 판정기준에 따라 합격/불합격을 판단할 수 있다. 3. 자기검사 결과보고서를 작성할 수 있다.