국가기술자격 출제기준

용접기능사

2009

	한국산업인력공단 자 격 출 제 원

출 제 기 준(필기)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직무분야	기계			자격종목		용접기능사		적용기간	2010. 1. 1 ~ 2014. 12. 31
○ 직무내용 : 용접 도면을 해독하여 용접절차 사양서를 이해하고 용접재료를 준비하여 작업환경 확인, 안전보호구 준비, 용접장치와 특성 이해, 용접기 설치 및 점검관리하기, 용접 준비 및 본 용접하기, 용접부 검사 및 결함부 수정하기, 작업장 정리하기 등의 용접시공 계획 수립 및 관련 직무 수행
필기검정방법		객관식	문제수		60		시험시간			1시간
필기과목명		문제수	주요항목		세부항목		세세항목
용접일반, 용접재료, 기계제도 (비절삭부분)		60	1. 용접일반		1. 용접원리 등		1. 용접의 원리 2. 용접의 장․단점 3. 용접의 종류 및 용도
					2. 피복아크 용접		1. 피복아크용접기기 2. 피복아크용접용 설비 3. 피복아크용접봉 4. 피복아크용접기법
					3. 가스용접		1. 가스 및 불꽃 2. 가스용접 설비 및 기구 3. 산소, 아세틸렌 용접 기법
					4. 절단 및 가공		1. 가스절단 장치 및 방법 2. 플라스마, 레이저 절단 3. 특수가스절단 및 아크절단 4. 스카핑 및 가우징
					5. 특수용접 및 기타 용접		1. 서브머지드 용접 2. TIG용접, MIG 용접 3. 이산화 탄소가스 아크용접 4. 플럭스 코어드 용접 5. 플라즈마 용접 6. 일렉트로슬랙, 테르밋 용접 7. 전자빔 용접 8. 레이저용접 9. 저항 용접 10. 기타 용접
			2. 용접 시공 및 검사		1. 용접시공		1. 용접 시공계획 2. 용접 준비 3. 본 용접 4. 열영향부 조직의 특징과 기계적 성질 5. 용접 전․후처리(예열, 후열 등) 6. 용접 결함, 변형 및 방지대책
					2. 용접의 자동화		1. 자동화 절단 및 용접 2. 로봇 용접
					3. 파괴, 비파괴 및 기타검사(시험)		1. 인장시험 2. 굽힘시험 및 경도시험 3. 충격시험 4. 방사선투과시험 5. 초음파탐상시험 6. 자분탐상시험 및 침투탐상시험 7. 현미경조직시험 및 기타시험

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 작업안전	1. 작업 및 용접안전	1. 작업안전, 용접 안전관리 및 위생 2. 용접 화재방지 1) 연소이론 2) 용접 화재방지 및 안전
		4.용접재료의 관리	1. 용접재료 및 각종 금속 용접	1. 탄소강․저합금강의 용접 및 재료 2. 주철․주강의 용접 및 재료 3. 스테인리스강의 용접 및 재료 4. 알루미늄과 그 합금의 용접 및 재료 5. 구리와 그 합금의 용접 및 재료 6. 기타 철금속, 비철금속과 그 합금의 용접 및 재료
			2. 용접재료 열처리 등	1. 열처리 2. 표면경화 및 처리법
		5. 기계 제도 (비절삭 부분)	1. 제도통칙 등	1. 일반사항 (양식, 척도, 문자 등) 2. 선의 종류 및 도형의 표시법 3. 투상법 및 도형의 표시방법 4. 치수의 표시방법 5. 부품번호, 도면의 변경 등 6. 체결용 기계요소 표시방법
			2. KS 도시기호	1. 재료기호 2. 용접기호 3. 배관도시기호 4. 용접부 비파괴 시험기호
			3. 도면해독	1. 투상도면해독 2. 용접, 배관 도면 3. 제관 (철구조물)도면 4. 판금도면 5. 기타 관련도면

출 제 기 준(실기)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직무분야		기계		자격종목	용접기능사		적용기간	2010. 1. 1 ~ 2014. 12. 31
○ 직무내용 :	용접 도면을 해독하여 용접절차 사양서를 이해하고 용접재료를 준비하여 작업환경 확인, 안전보호구 준비, 용접장치와 특성 이해, 용접기 설치 및 점검관리하기, 용접 준비 및 본 용접하기, 용접부 검사 및 결함부 수정하기, 작업장 정리하기 등의 용접 시공 계획 수립 및 관련 직무를 수행
○ 수행준거 :	1. 도면 및 WPS(Welding Procedure Specification ; 용접작업절차서)를 이해할 수 있다. 2. 용접재료를 준비하고 작업환경을 확인할 수 있다. 3. 안전보호구 준비 및 착용, 용접장치와 특성 등을 이해하여 용접기 설치 및 점검 관리를 할 수 있다. 4. 용접 준비 및 본 용접을 한 후 용접부 검사를 통한 결함부를 수정할 수 있다. 5. 작업장 정리 및 용접 기록부를 작성할 수 있다.
실기검정방법	작업형		시험시간			2시간 10분 정도
실기과목명	주요항목		세부항목			세세항목
일반 용접작업 실무	1. 도면해독		1. 도면해독하기			1. 도면에서 해당 부재의 가공부위를 선정하고 주요가공 치수를 결정할 수 있어야 한다.. 2. 가공 공차에 대한 형상 및 가공정밀도를 파악하고 이에 따른 가공설비와 치공구를 결정할 수 있어야 한다.. 3. 도면에서 해당 부재에 대한 재질 특성을 파악하여 가공성, 용접성, 변형 등을 결정할 수 있어야 한다. 4. 도면에서 해당하는 구조 및 홈의 형상에 따라 용접방법을 결정할 수 있어야 한다. 5. 도면에 해당하는 부재에 적합한 용접재료를 선정하고 소요량을 산출할 수 있어야 한다. 6. 도면을 이해하고 제품의 구속력이 심한 부분의 예열과 후열에 대해 결정할 수 있어야 한다.
	2. 용접작업계획 수립		1. 작업요구사항 확인하기			1. 도면과 WPS에 따라 부재를 조립순서에 맞게 작업순서를 결정하여, 기준점과 용접방법을 설정할 수 있어야 한다. 2. 도면에 따라 용접작업 범위를 설정할 수 있어야 한다. 3. 전체적인 용접시간을 파악할 수 있어야 한다.
			2. 용접 작업계획 수립하기			1. 작업요구사항을 파악하여 용접작업계획을 수립할 수 있어야 한다. 2. 도면에 의해 작업의 특성을 파악하여 우선순위를 결정하고, 이를 비교할 수 있어야 한다. 3. 작업요구 사항에 적절한 장비를 선택할 수 있어야 한다. 4. 고정 공구와 지그의 종류를 파악하고 부재의 설치 방법을 숙지하여 부재가 뒤틀림이나 어긋나지 않도록 할 수 있어야 한다. 5. 안전한 작업방법과 안전보호구의 종류를 파악하여 작업계획에 포함 시킬 수 있어야 한다. 6. 각종 지그 및 치공구 사용가능성을 파악하고 작업시간을 최소화하도록 작업계획을 수립할 수 있어야 한다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
일반 용접작업 실무	3. 가스절단	1. 가스절단 작업준비하기	1. 도면(공작도) 및 절단 작업지시서에 따라 작업요구사항을 파악하여 작업계획을 수립할 수 있어야 한다. 2. 절단 작업지시서에 따라 재질(연강) 및 두께(t6, t9)에 맞는 절단공구를 선정할 수 있어야 한다. 3. 작업안전 절차에 따라 안전보호구류 및 장비를 준비하고, 사용할 수 있어야 한다. 4. 절단 작업지시서에 따라 재료에 판뜨기 마킹을 실시할 수 있어야 한다. 5. 장비 매뉴얼에 따라 절단 장비 및 보조공구의 연결 상태 및 이상 유무를 확인하여 불량 시, 응급조치를 할 수 있어야 한다. 6. 도면 및 절단 작업지시서에서 요구하는 절단여유, 공차, 표면거칠기 등의 품질 요구를 파악할 수 있어야 한다. 7. 작업안전 절차에 따라 압력조정기를 장착, 조정할 수 있어야 한다.
		2. 가스절단 작업수행하기	1. 절단 작업지시서에 따라 절단 재료의 두께에 맞는 팁(Tip)을 선정할 수 있어야 한다. 2. 절단 작업에 적합한 불꽃으로 점화하고, 작업조건에 따라 불꽃을 조절할 수 있어야 한다. 3. 절단 작업지시서에 따라 절단부에 결함이 없도록 작업할 수 있어야 한다. 4. 가스 절단시 인화, 역화 등 비정상적인 화염을 감지할 수 있어야 한다. 5. 절단 작업지시서에 의하여 적합한 예열과 이송속도로 절단 작업을 할 수 있어야 한다.
		3. 절단 후처리하기	1. 절단 후 작업지시서에 의하여 적합한 후열처리 작업을 할 수 있어야 한다. 2. 절단 후 절단한 재료가 열에 대한 변형이 있는지 파악하여 교정할 수 있어야 한다.
		4. 안전 및 안전 보호구 착용하기	1. 산업안전보건법, 산업안전규칙 등을 적용할 수 있어야 한다. 2. 안전보호구를 준비하고 착용할 수 있어야 한다.
		5. 정리정돈하기	1. 사용한 공구 및 장비는 절차에 따라 보관할 수 있어야 한다. 2. 절차에 따라 주변작업장은 안전이 확보되도록 정리․정돈할 수 있어야 한다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
일반 용접작업 실무	4. 피복아크용접	1. 피복아크 용접 준비하기	1. 도면 및 WPS에 따라 작업요구사항을 파악하여, 용접작업계획을 수립할 수 있어야 한다. 2. WPS에 따라 용접재료(연강 t6, t9)에 맞는 적정 용접조건을 설정할 수 있어야 한다. 3. 절차에 따라 작업장의 중량물 추락 및 전도 위험을 사전 확인하여 안전사고를 예방할 수 있어야 한다. 4. 밀폐된 장소에서 작업시, 환기장 설치 및 이상 유무를 확인하고 조치할 수 있어야 한다. 5. 용접 아크에서 발생되는 유해광선과 용접 스패터로부터 몸을 보호하기 위해, 안전보호구류 및 차광유리를 준비하고, 사용할 수 있어야 한다. 6. 절차에 따라 치핑 해머 및 와이어 브러시 등의 용접 치공구를 사용할 수 있어야 한다. 7. 피복아크 용접장비 구성도에 따라 용접장비의 연결 상태 및 이상 유무를 확인하여 불량 시, 응급조치를 할 수 있어야 한다.
		2. 피복아크 용접 수행하기	1. WPS에 따라 용접부별 시공요령을 파악하고, 사용 적정 전류를 조정할 수 있어야 한다. 2. 용접시공 기준에 따라 용접봉을 확인하고, 선정할 수 있어야 한다. 3. 자세별 필릿 용접 시 용접부 용입은 양호해야 하며, 용접비드는 등변 목길이가 되도록 용접할 수 있어야 한다. 4. 자세별 맞대기 용접(Butt Welding)시, 용접시공 기준에 따라 용접부에 결함이 없도록 용접할 수 있어야 한다.
		3. 검사하기	1. 용접이음부가 요구사항에 맞게 용접이 되었는지를 육안으로 검사할 수 있어야 한다. 2. 각 용접이음부의 파괴 및 비파괴검사방법과 불합격 판정 기준을 알 수 있어야 한다.
		4. 작업정리하기	1. 용접시공 기준에 따라 용접 후 남은 용접봉은 수분이 흡수되지 않도록 관리할 수 있어야 한다. 2. 용접장비 관리기준에 따라 용접 후 용접장비 고장을 방지하기 위해 용접장비가 파손되지 않도록 관리할 수 있어야 한다. 3. 용접부 검사시 문제점이 발생하지 않도록 해당절차에 따라 주변 장애물을 철거하고 작업장을 청소할 수 있어야 한다.