출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	초음파비파괴검사산업기사			적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 초음파비파괴검사에 대해 주로 현장의 지도적 기능 업무를 담당하며, 검사결과에 대한 평가, 보고서 기록 및 유지 등의 업무 수행을 통하여 건전성 여부를 결정하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간 30분

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
비파괴검사 개론	20	1. 비파괴검사의 특성	1. 비파괴검사의 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 원리 2. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 3. 비파괴검사의 특성비교
		2. 철강재료	1. 철강 재료의 개요	1. 철강의 분류 및 제조방법
			2. 순철과 탄소강	1. 순철 및 탄소강의 성질 2. 탄소강의 평형 상태도 및 조직 3. 탄소강의 종류와 용도
			3. 합금강	1. 합금강의 분류와 첨가 원소의 영향 2. 구조용 합금강 3. 공구용 합금강 4. 내식․내열 합금강 5. 특수 용도용 합금강
			4. 주철과 주강	1. 주철의 조직과 성질 2. 주철의 종류 3. 주강
		3. 비철금속재료	1. 구리와 그 합금 및 경금속과 그 합금	1. 구리의 성질 및 종류 2. 알루미늄과 그 합금 3. 마그네슘과 그 합금 4. 티탄과 그 합금
			2. 니켈, 코발트, 고용융점 금속과 그 합금	1. 니켈과 그 합금 2. 코발트와 그 합금 3. 고용융점 금속과 그 합금
			3. 아연, 납, 주석, 저용융점 금속과 그 합금	1. 아연, 납, 주석 및 그 합금 2. 저용융점 금속과 그 합금 3. 베어링합금
			4. 귀금속 및 희토류 금속	1. 귀금속과 그 합금 2. 희토류 금속과 그 밖의 금속

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 용접일반 이론	1. 아크용접	1. 용접의 총론 2. 피복금속아크용접 3. 서브머지드 아크용접 4. 가스․텅스텐 아크용접 5. 가스․금속 아크용접 6. 플럭스코어드 아크용접 7. 기타 아크용접
		5. 용접시공	1. 용접시공 및 검사	1. 용접이음과 결함의 종류 2. 용접변형과 잔류응력 3. 용접결함의 생성과 특성 및 방지대책
초음파탐상 검사 원리 및 규격	20	1. 초음파탐상검사의 기초 이론	1. 초음파탐상검사의 특성	1. 초음파탐상검사의 적용 특성 2. 초음파탐상검사의 장․단점 3. 초음파탐상검사의 신뢰성
			2. 초음파의 발생과 전파	1. 초음파의 발생 2. 초음파의 전파
			3. 반사, 투과와 굴절	1. 반사 2. 투과 3. 굴절
			4. 산란과 감쇠	1. 산란 2. 감쇠
			5. 진동자의 종류와 특성	1. 진동자의 종류 2. 진동자의 특성
			6. 지향성과 반사율	1. 지향성 2. 반사율
			7. 근거리, 원거리 음역	1. 근거리 음역 2. 원거리 음역
			8. 거리 진폭 특성	1. 거리 진폭 특성 2. 기타 기초 이론
		2. 초음파탐상검사	1. 초음파탐상검사의 원리	1. 수직탐상검사 2. 경사각탐상검사 3. 두께측정 4. 기타 탐상검사
		3. 초음파탐상검사의 관리	1. 초음파탐상검사 및 기기의 관리	1. 초음파탐상검사 기기의 원리 2. 초음파탐상 할 때의 주의사항
		4. 결함발생의 특성	1. 결함의 종류와 발생원인	1. 판재의 결함 2. 주․단강품의 결함 3. 용접 결함 4. 기타 결함

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 관련 국내규격	1. 탐상조건	1 탐상장치의 성능 측정 2. 탐촉자의 성능 측정 3. 표준 및 대비시험편 4. 탐상장치의 점검 및 교정
			2. 탐상 방법	1. 탐상방향 및 탐상면 2. 진동자의 선택 3. 초음파탐상기의 조정 4. 에코높이 및 위치의 측정
			3. 탐상결과 및 분류	1. 결함의 치수 2. 결함의 위치 3. 검사 절차서 내용 4. 검사 결과 기록 방법 5. 검사 결과에 의한 결함분류 6. 검사 절차서에 의한 판정방법
		6. 주요 외국 관련 규격	1. 탐상조건	1 탐상장치의 성능 측정 2. 탐촉자의 성능 측정 3. 표준 및 대비시험편 4. 탐상장치의 점검 및 교정
			2. 탐상 방법	1. 탐상방향 및 탐상면 2. 진동자의 선택 3. 초음파 탐상기의 조정 4. 에코높이 및 위치의 측정
			3. 탐상결과 및 분류	1. 결함의 치수 2. 결함의 위치 3. 검사 절차서 내용 4. 검사결과 기록 방법 5. 검사결과에 의한 결함분류 6. 검사 절차서에 의한 판정방법
초음파탐상 검사 시험	20	1. 초음파탐상검사 장치	1. 초음파탐상장치의 회로와 기능	1. 초음파탐상장치의 회로 구성 2. 초음파탐상장치의 회로 기능
			2. 탐상기의 표시방법 및 조정방법	1. 탐상기의 표시방법 2. 탐상기의 조정 방법
			3. 탐촉자의 구조와 특성	1. 탐촉자의 구조 2. 탐촉자의 특성
			4. 표준 및 대비 시험편	1. 표준 시험편 2. 대비 시험편
			5. 특수 탐상장치	1. 특수 탐상장치
			6. 기타 검사기기와 재료	1. 기타 초음파탐상검사 기기 2. 기타 초음파탐상검사 재료

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 초음파탐상검사 기술	1. 탐상방법의 종류와 특성	1. 탐상방법의 종류 2. 탐상방법의 특성
			2. 탐상법의 적용	1. 수직탐상법의 적용 2. 경사각탐상법의 적용
			3. 화면 표시방법	1. A-스코프 2. B-스코프 3. C-스코프 4. 기타 스코프
			4. 초음파 탐상	1. 판재의 탐상 2. 주․단조품의 탐상 3. 용접부의 탐상 4. 기타 특수 재료의 탐상
		3. 탐상검사 결과	1. 결함의 해석 및 판정	1. 결함의 종류 2. 결함의 해석 3. 결함의 판정 및 후속 조치

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사	자격 종목		초음파비파괴검사산업기사		적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 초음파비파괴검사에 대해 주로 현장의 지도적 기능 업무를 담당하며, 검사결과에 대한 평가, 보고서 기록 및 유지 등의 업무 수행을 통하여 건전성 여부를 결정하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 초음파 탐상장비를 조작, 점검할 수 있다. 2. 용접부나 각종 재료를 초음파 탐상장비를 이용하여 탐상하고, 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정할 수 있다. 3. 보고서 및 절차서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		복합형				시험시간		필답형 : 1시간, 작업형 : 30분∼60분정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
초음파탐상 시험	1. 초음파 비파괴검사	1. 초음파 비파괴검사 준비하기	1. 검사 절차서에 의해서 검사범위를 파악하여 검사 대상물에 대한 전처리를 수행할 수 있다. 2. 결함 검출에 사용되는 장비를 결정하고 탐촉자 및 기자재를 준비할 수 있다. 3. 장비의 측정범위를 설정하기 위하여 표준시험편을 선정하고, 결함의 평가기준을 결정하기 위한 대비시험편을 이용하여 장비교정을 할 수 있다. 4. 제품의 사용 목적에 적합한 탐상기법을 설정하여 주사방법을 정하고, 주사계획을 작성 할 수 있다. 5. 작업자에게 검사를 지시하기 전 일반 안전관리 및 관련 교육을 실시할 수 있다. 6. 검사장비의 교정 절차에 따라 교정을 실시할 수 있다.
		2. 초음파 비파괴검사 실시하기	1. 선정된 접촉매질을 제품에 적용할 수 있다. 2. 선택된 장비를 사용하여 탐상면의 형상에 따라 탐촉자를 선정하고 탐상을 수행 할 수 있다. 3. CRT나 모니터에 나타나는 탐상도형(에코 또는 화면지시)을 확인하여 시험결과를 기록하거나 저장할 수 있다.
		3. 초음파 비파괴검사 정리하기	1. 사용 장비 및 기자재를 해체하고, 검사 대상물 표면에 대한 후처리를 수행할 수 있다. 2. 제품에 관련된 사항을 파악하여 정리 할 수 있다. 3. 탐상도형을 분석하여 결함의 깊이와 크기를 측정할 수 있으며 결함의 위치를 추정할 수 있다. 4. 결함을 찾은 후 시험결과를 데이터화 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 비파괴검사 결과의 평가	검사결과 수집하기	검사대상물의 용도와 특징 및 검사를 수행하는 목적을 수집하고 이해할 수 있다. 검사장비(및 기자재)의 신뢰성을 확인할 수 있다. 검사절차의 적절성을 확인할 수 있다. 검사현장의 조건, 환경, 검사 대상물의 표면상태 등을 확인하고, 그 적절성을 확인할 수 있다.
		2. 검사결과 분석하기	결함의 존재 유무를 파악할 수 있다. 검출된 결함의 종류를 구분할 수 있다. 검출된 결함의 위치를 파악하고, 크기를 측정할 수 있다.
		3. 검사결과 평가하기	관련 표준, 절차서 및 시방서 등에 따라 결함의 등급을 분류할 수 있다. 결함의 등급에 따른 판정기준을 확인할 수 있다. 판정기준에 따라 검사결과의 합격/불합격 판정을 할 수 있다.
		4. 검사보고서 작성하기	보고서에 검사개요, 검사방법 및 결과 등을 기재할 수 있다. 보고서에 결함의 종류와 위치 등을 도면으로 표시할 수 있다. 작성한 보고서를 책임자의 승인을 거쳐 발주자에게 제출할 수 있다.