출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	자기비파괴검사산업기사			적용 기간	2020.1.1.∼2023.12.31.
○ 직무내용 : 자기비파괴검사에 대해 주로 현장의 지도적 기능 업무를 담당하며, 검사결과에 대한 평가, 보고서 기록 및 유지 등의 업무 수행을 통하여 건전성 여부를 결정하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간 30분

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
비파괴 검사 개론	20	1. 비파괴검사의 특성	1. 비파괴검사의 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 원리 2. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 3. 비파괴검사의 특성비교
		2. 철강 재료	1. 철강 재료의 개요	1. 철강의 분류 및 제조방법
			2. 순철과 탄소강	1. 순철 및 탄소강의 성질 2. 탄소강의 평형 상태도 및 조직 3. 탄소강의 종류와 용도
			3. 합금강	1. 합금강의 분류와 첨가 원소의 영향 2. 구조용 합금강 3. 공구용 합금강 4. 내식․내열 합금강 5. 특수 용도용 합금강
			4. 주철과 주강	1. 주철의 조직과 성질 2. 주철의 종류 3. 주강
		3. 비철금속재료	1. 구리와 그 합금 및 경금속과 그 합금	1. 구리의 성질 및 종류 2. 알루미늄과 그 합금 3. 마그네슘과 그 합금 4. 티탄과 그 합금
			2. 니켈, 코발트, 고용융점 금속과 그 합금	1. 니켈과 그 합금 2. 코발트와 그 합금 3. 고용융점 금속과 그 합금
			3. 아연, 납, 주석, 저용융점 금속과 그 합금	1. 아연, 납, 주석 및 그 합금 2. 저용융점 금속과 그 합금 3. 베어링합금
			4. 귀금속 및 희토류 금속	1. 귀금속과 그 합금 2. 희토류 금속과 그 밖의 금속
		4. 용접일반 이론	1. 아크용접	1. 용접의 총론 2. 피복금속 아크용접 3. 서브머지드 아크용접 4. 가스․텅스텐 아크용접 5. 가스․금속 아크용접 6. 플럭스코어드 아크용접 7. 기타 아크용접
		5. 용접시공	1. 용접시공 및 검사	1. 용접이음과 결함의 종류 2. 용접변형과 잔류응력 3. 용접결함의 생성과 특성 및 방지대책

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
자기탐상검사 원리 및 규격	20	1. 자기 탐상의 기초	1. 자기 탐상검사의 특성	1. 자기탐상검사와 기타 비파괴검사의 특성 비교 2. 자기탐상검사의 적용 및 검출 특성
			2. 자기 탐상검사 기초	1. 전자기학 기초 2. 시험체의 자화 특성 3. 검사 이론
			3. 자기 탐상검사의 종류와 특징	1. 자기탐상검사의 종류 및 특징
		2. 자기 탐상검사 원리	1. 검사방법	1. 검사방법 2. 자화방법의 분류 3. 자화방법의 특징과 주의사항
			2. 자화의 방향성 및 자화전류의 종류	1. 원형자화 및 선형자화 2. 자화전류의 종류 3. 자화전류 값 및 통전시간
			3. 검사절차 관련	1. 전처리 2. 자화조작 3. 자분의 적용 4. 자분의 분산매 5. 자분의 모양 6. 탈자 7. 후처리 8. 검사절차서 작성법
		3. 자기탐상검사의 관리	1. 자기탐상시 주의해야 할 사항	1. 자분지시모양의 식별성 2. 자분지시모양에 영향을 미치는 인자
		4. 자기탐상검사의 결함특성	1. 결함의 종류와 발생원인	1. 강판의 결함 2. 주․단강품의 결함 3. 용접 결함 4. 기타 결함
		5. 관련 국내 규격	1. 자기탐상조건	1. 검사방법의 종류 및 특징 2. 적용범위 및 용어 3. 시험체 및 재질
			2. 자기탐상	1. 검사절차 2. 자화방법 및 자화전류의 설정 3. 자분 4. 검사장비 5. 표준 및 대비 시험편 6. 장비 및 자재의 관리
			3. 자분지시모양의 관찰 및 결함의 분류	1. 자분지시모양의 관찰 및 분류 및 판정 2. 자분지시모양의 기록 및 보고서 작성
		6. 주요 외국 관련 규격	1. 자기탐상조건	1. 검사방법의 종류 및 특징 2. 적용범위 및 용어 3. 시험체 및 재질
			2. 자기탐상	1. 검사절차 2. 자화방법 및 자화전류의 설정 3. 자분 4. 검사장비 5. 표준 및 대비시험편 6. 장비 및 자재의 관리
			3. 자분지시모양 및 결함의 분류	1. 자분지시모양의 관찰 및 분류 및 판정 2. 자분지시모양의 기록 및 보고서 작성

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
자기탐상검사 시험	20	1. 자기탐상 검사의 장비	1. 검사장비 및 재료의 관리	1. 검사장비의 종류 및 특성 2. 자분 및 자분 산포기 3. 표준 및 대비시험편 4. 자외선 조사장비 5. 자기 계측기 및 탈자기 6. 장비 등 점검 및 탐상재료의 관리 7. 특수 탐상장비 8. 안전관리
		2. 자기 탐상검사의 기술	1. 자화 조작	1. 자화방법의 종류 및 특징 2. 자화전류 및 시간 3. 자분의 적용
			2. 자화방법의 선택 및 적용	1. 원형 자화법 2. 선형 자화법
			3. 자기탐상검사의 실제	1. 용접부의 탐상 2. 주 □ 단강품의 탐상 3. 기타 부품 등의 탐상 4. 특수 장비에 의한 탐상 5. 보수검사
		3. 자기탐상검사 결과의 해석 및 판정	1. 자기탐상검사결과	1. 결함의 검출 2. 후속 조치
			2. 자분지시모양의 관찰 및 평가	1. 자분지시모양의 분류 2. 자분지시모양의 관찰 및 해석, 평가 3. 자분지시모양의 기록 및 보고서 작성

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사	자격 종목		자기비파괴검사산업기사		적용 기간	2020.1.1.∼2023.12.31.
○ 직무내용 : 자기비파괴검사에 대해 주로 현장의 지도적 기능 업무를 담당하며, 검사결과에 대한 평가, 보고서 기록 및 유지 등의 업무 수행을 통하여 건전성 여부를 결정하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 자기 탐상장비를 조작, 점검할 수 있다. 2. 용접부나 각종 재료를 자기 탐상장비를 이용하여 탐상하고, 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정할 수 있다. 3. 보고서 및 절차서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		복합형				시험시간		필답형 : 1시간, 작업형 : 30분∼1시간정도

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
자기탐상 작업	1. 자기 비파괴검사	1. 자기 비파괴검사 산업안전보건관리하기	1. 안전장비 및 보호구를 올바르게 착용한 후, 안전작업 수칙과 위험 공정의 관리 대책을 준수하여 검사할 수 있다. 2. 자기검사 관련 물질안전보건자료 및 유해물질의 취급절차에 따라 유해물질을 안전하게 취급하고, 계획에 따라 안전보건교육 및 건강진단을 실시할 수 있다. 3. 재해 발생 시 재해자에 대한 구조 및 응급조치를 취할 수 있으며, 재해 발생원인을 파악한 후, 재해 예방대책을 세울 수 있다. 4. 건강진단 결과에 따라 사후관리 계획을 수립하고 실행할 수 있으며, 건장진단 유소견자에 대한 이력관리를 할 수 있다.
		2. 자기 비파괴검사 준비하기	1. 검사범위를 파악하여 검사 대상물에 대한 전처리를 수행할 수 있다. 2. 자화기법에 따른 검사장비를 선정할 수 있다. 3. 검사 대상물에 대해 적용되는 자분의 종류를 결정할 수 있다. 4. 표준시험편과 대비시험편을 선정하여 장비의 성능과 자화영역을 확인할 수 있다. 5. 교정 절차에 따라 검사장비의 교정을 실시할 수 있다.
		3. 자기 비파괴검사 극간법 실시하기	1. 검사 대상물의 형상 및 크기를 고려하여 자극 간격, 자장의 방향을 조절할 수 있다. 2. 자분 적용 시기에 따라 자분을 검사면에 일정하게 도포할 수 있다. 3. 자분 적용이 완료된 후 자분 지시 모양을 관찰할 수 있다.
		4. 자기 비파괴검사 프로드법 실시하기	1. 검사 대상물 및 전극 간격에 따라 전류 값을 설정할 수 있다. 2. 검사할 제품형상 및 크기를 고려하여 전극 간격을 조절할 수 있다. 3. 자분의 적용시기에 따라 자분을 검사면에 일정하게 도포할 수 있다. 4. 자분적용이 완료된 후 자분 지시 모양을 관찰할 수 있다.
		5. 자기 비파괴검사 코일법 실시하기	1. 검사 대상물에 따라 코일의 크기와 전류 값을 설정할 수 있다. 2. 자분적용 시기에 따라 자분을 검사면에 일정하게 도포할 수 있다. 3. 자분적용이 완료된 후 자분 지시 모양을 관찰할 수 있다.
		6. 자기 비파괴검사 정리하기	1. 지시를 측정한 후, 데이터화 할 수 있다. 2. 검사 후 제품에 따라 탈자가 필요한 경우에는 탈자 작업을 수행할 수 있다. 3. 사용한 장비 및 기자재를 해체하고, 검사 대상물에 대한 후처리를 수행할 수 있다.
		7. 자기 비파괴검사 결과 평가하기	1. 검사 결과의 품질 수준을 확인하여 재검사 여부를 결정할 수 있다. 2. 검출된 지시를 분석한 후, 판정기준에 따라 합격/불합격을 판단할 수 있다. 3. 자기검사 결과보고서를 작성할 수 있다.