출제기준(필기)

직무 분야	화학		중직무분야	화공		자격 종목	화공기사		적용 기간	2019.1.1.∼2021.12.31.
○ 직무내용 : 화학공정 전반에 걸친 계측, 제어, 설계, 관리, 감독업무와 분리정제기, 여과기, 반응기, 분쇄 및 혼합기, 증착기 등의 화공장치를 제어 조작하는 직무 수행
필기검정방법		객관식			문제수	100		시험시간			2시간 30분

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
화공 열역학	20	1. 열역학 기초	1. 기본양과 단위	1. 차원과 단위 2. 압력, 부피, 온도 3. 힘, 일, 에너지, 열
			2. 유체의 열역학과 동력	1. 이상기체와 상태방정식 2. P․V․T관계 3. 기체혼합물과 실제기체 상태법칙 4. 액체와 초임계유체거동
			3. 용액의 열역학	1. 닫힌계와 열린계 2. 열역학적 상태함수 3. 평형과 상율
			4. 화학반응과 상평형	1. 엔트로피와 열역학 제2법칙 2. 열효율, 일, 열 3. 정용, 정압, 등온, 단열, 폴리트로프(Polytropic)과정 4. 열기관과 냉동기
		2. 유체의 열역학과 동력	1. 유체의 열역학	1. 잔류성질 2. 2상계 3. 열역학도표의 이해
			2. 흐름공정열역학	1. 압축성유체의 도관흐름 2. 터빈 3. 내연기관 4. 제트, 로켓기관
		3. 용액의 열역학	1. 이상용액	1. 상평형과 화학포텐셜 2. 퓨가시티(Fugacity)와 계수
			2. 혼합	1. 혼합액의 평형해석 2. 혼합에서의 물성변화 3. 혼합과정의 열효과
		4. 화학반응과 상평형	1. 화학평형	1. 반응엔탈피 2. 평형상수 3. 반응과 상태함수 4. 다중반응평형
			2. 상평형	1. 평형과 안정성 2. 기-액, 액-액 평형조건

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
단위조작 및 화학공업양론	20	1. 물질수지	1. 비반응계 물질수지	1. 대수적 풀이 2. 대응 성분법
			2. 반응계물질수지	1. 화공양론 2. 한정반응물과 과잉반응물 3. 과잉백분율 4. 전화율, 수율 및 선택도 5. 연소반응
			3. 순환과 분류	1. 순환 2. 분류 3. 퍼지(Purging)
		2. 에너지수지	1. 에너지와 에너지 수지	1. 운동에너지와 위치에너지 2. 닫힌계/열린계의 에너지수지 3. 에너지 수지 계산 4. 기계적 에너지 수지
			2. 비반응공정의 에너지수지	1. 열용량 2. 상변화조작 3. 혼합과 용해
			3. 반응공정의 에너지 수지	1. 반응열 2. 생성열 3. 연소열 4. 연료와 연소
		3. 유동	1. 유체정역학	1. 유체 정역학적 평형 2. 유체 정역학적 응용
			2. 유동현상 및 기본식	1. 유체의 유동 2. 유체의 물질수지 3. 유체의 운동량수지 4. 유체의 에너지수지
		4. 열전달	1. 열전달원리	1. 열전달기구 2. 전도 3. 대류 4. 복사
		5. 물질전달	1. 물질전달원리	1. 확산의 원리 2. 확산 계수
			2. 증류	1. 기액평형 2. 증류방법 3. 다성분계 증류 4. 공비혼합물의 증류 5. 수증기증류
			3. 추출	1. 추출장치 및 조작 2. 추출계산 3. 침출

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			4. 흡수/흡착	1. 흡수/흡착 장치 2. 흡수/흡착 원리 3. 충전탑
			5. 건조, 증발, 습도	1. 건조 및 증발 원리 2. 건조장치 3. 습도 4. 포화도 5. 증발과 응축 6. 증기압
			6. 분쇄, 혼합, 결정화	1. 분쇄이론 2. 분쇄기의 종류 3. 교반 4. 반죽 및 혼합 5. 결정화
			7. 여과	1. 막 분리 2. 여과원리 및 장치

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
공정 제어	20	1. 공정제어일반	1. 공정제어 일반	1. 공정제어의 정의 2. 제어계(Control system) 3. 공정제어계의 분류
		2. 공정의 거동해석	1. 라플라스(Laplace) 변환	1. 퓨리에(Fourier) 변환과 라플라스(Laplace) 변환 2. 적분의 라플라스(Laplace) 변환 3. 미분의 라플라스(Laplace) 변환 4. 라플라스(Laplace) 역변환
			2. 전달함수	1. 1차계의 전달함수 2. 2차계의 전달함수 3. 제어계의 과도응답(Transient Response)
		3. 제어계설계	1. 제어계	1. 전달함수와 블록다이아그램(Block Diagram) 2. 비례제어 3. 비례-적분 제어 4. 비례-미분 제어 5. 비례-적분-미분 제어
			2. 고급제어	1. 캐스케이드(Cascade) 제어 2. 피드포워드(Feed Forward) 제어
			3. 안정성	1. 안정성 개념 2. 특성방정식 3. 루스-허비츠(Routh-Hurwitz)의 안정판정 4. 특수한 경우의 안정판정

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
공업화학	20	1. 무기공업화학	1. 산 및 알칼리공업	1. 황산 2. 질산 3. 염산 4. 인산 5. 탄산나트륨(소다회), 수산화나트륨(가성소다)
			2. 암모니아 및 비료공업	1. 암모니아 2. 비료
			3. 전기 및 전지화학공업	1. 1차전지, 2차전지 2. 연료전지 3. 부식, 방식
			4. 반도체공업	1. 반도체원리 2. 반도체 원료 및 제조공정
			5. 공업용수	1. 용수처리 2. 폐수처리
		2. 유기공업화학	1. 유기합성공업	1. 유기합성공업원료 2. 단위반응
			2. 석유화학공업	1. 천연가스 2. 석유정제 3. 합성수지원료
			3. 고분자공업	1. 고분자 종류 2. 고분자 중합 3. 고분자 물성 4. 합성섬유

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
반응공학	20	1. 반응공학기초	1. 화학반응속도	1. 화학반응의 평형과 속도 2. 반응의 분류 3. 반응속도의 정의 및 개념 4. 반응속도 변수 5. 이상형반응기 6. 균일반응과 불균일 반응
			2. 균일계반응속도론해석	1. 온도 및 농도 의존성 2. 반응기구의 탐색 3. 반응속도식 응용 4. 회분식반응기(batch reactor)에서 속도데이터해석법
		2. 반응기설계	1. 단일반응과반응기해석	1. 단일반응의 종류와 속도론 2. 다중반응, 순환식반응, 자동촉매반응 속도론 3. 이상형반응기의 물질 및 에너지 수지
			2. 반응기설계	1. 회분 및 흐름반응기의 설계방정식 2. 반응기의 특성 및 성능비교 3. 비정상상태에서의 반응기운전 4. 반응기의 연결
		3. 복합반응과 불균일 반응	1. 복합반응에서의 반응속도론	1. 평행반응 해석과 수율/선택도 2. 연속반응속도론 해석 3. 연속반응의 가역/비가역 반응 4. 최적반응조건
			2. 불균일 반응	1. 불균일 반응의 반응 변수 2. 불균일 촉매반응속도 및 기본원리

출제기준(실기)

직무 분야	화학	중직무분야	화공	자격 종목	화공기사	적용 기간	2019.1.1.∼2021.12.31
○ 직무내용 : 화학공정 전반에 걸친 계측, 제어, 설계, 관리, 감독업무와 분리정제기, 여과기, 반응기, 분쇄 및 혼합기, 증착기 등의 화공장치를 제어 조작하는 직무 수행 ○ 수행준거 : 1. 화학공정 기본개념을 이해할 수 있다. 2. 화학공정 도면을 해석할 수 있다. 3. 화학공정 개념설계를 할 수 있다. 4. 유체 해석을 할 수 있다. 5. 화공장치 운전조작을 할 수 있다. 6. 계장 및 기기를 조작할 수 있다. 7. 화공장치 설계를 할 수 있다. 8. 화학공정 최적설계를 할 수 있다.
실기검정방법		복합형		시험시간		필답형 : 1시간 30분 작업형 : 4시간 정도

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
화학장치운전 및 화학제품 제조실무	1. 화학공정 기본개념	1. 화공열역학 이해하기	1. 에너지전환, 상변화 등을 열역학적으로 해석하고 필요한 자원을 산정할 수 있다. 2. 순수성분 및 혼합물의 물리화학적 거동과 화학반응에 필요한 열역학 지식을 이해하여 실 조업에 적용할 수 있다. 3. 열역학적 원리를 화학공정에 적용하여 효율적인 공정설계, 제어 및 개선 등에 활용할 수 있다.
		2. 공정 이해하기	1. 유기화학공업, 무기화학공업에서 화학평형, 반응 및 공정 등을 이해하고 필요한 자원을 산정할 수 있다. 2. 주요 기기 및 원료ㆍ중간제품, 완제품등의 흐름방향과 물질수지 에너지수지 등을 표시함으로 전 공정의 개요를 파악할 수 있다.
			3. 조작 순서를 파악할 수 있다. 4. 공정에 필요한 기기, 상호간 접속관계를 파악 할 수 있다. 5. 공정의 운전조건을 파악할 수 있다. 6. 여러 도면의 작성 및 화학장치의 크기를 작성하는 등 화학공장건설의 기본 틀을 제공할 수 있다.
	2. 화학공정 도면의 해석	]1. 용어 해석하기	1. 도면의 목적, 기능과 용도를 파악할 수 있다. 2. 도면에 표기된 각종 그림 및 문자 기호들의 의미를 파악할 수 있다. 3. 도면에 표기된 각종 선을 보고 물체의 흐름을 파악할 수 있다. 4. 기타 관련도면의 용어를 이해할 수 있다.
		2. 도면 이해하기	1. 공정도를 분석함으로서 물질의 흐름을 파악할 수 있다. 2. 계장도를 통해 주요 루프의 구성을 파악할 수 있다. 3. Plot plan을 검토함으로서 합리적인 공정 배열을 구분할 수 있다. 4. 기타 관계도의 연관성을 파악 할 수 있다.

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	3. 화학공정 개념설계	1. 물리·화학적 물성 평가하기	1. 길이, 질량, 시간 등의 대표적 물리량에 대해 이해할 수 있다. 2. 밀도, 속도, 힘, 압력, 에너지들의 유도단위에 대해 이해할 수 있다. 3. 물성치의 SI, CGS, FPS 등의 단위에 대해 이해할 수 있다. 4. 단위환산 방법에 대해 이해할 수 있다. 5. 온도, 압력, 조성에 따른 물성치 계산방법에 대해 이해할 수 있다.
		2. 물질 및 에너지수지 세우기	1. 계의 상태에 따른 물질수지를 이해할 수 있다. 2. 계의 상태에 따른 에너지수지를 이해할 수 있다. 3. 회분식 공정과 연속식 공정에 따른 물질수지를 이해할 수 있다. 4. 복합공정(다중공정)에 대한 물질수지를 이해할 수 있다. 5. 정상상태 및 비정상상태 흐름의 에너지수지에 대해 이해할 수 있다.
		3. 공정상 작업순서도 작성하기	1. 공정의 장치 및 계기, 물질(원료, 중간제품, 완제품 등)의 흐름방향에 대해 이해할 수 있다. 2. 장치 및 기기의 조작순서에 대해 이해할 수 있다. 3. 공정구성 요소에 대한 작성 방법에 대해 이해할 수 있다. 4. 복합공정(다중공정)에 대한 작업방법에 대해 이해할 수 있다.
	4. 유체해석	1. 레이놀즈수 구하기	1. 유체의 흐름인 층류를 이해할 수 있다. 2. 유체의 흐름인 난류를 이해할 수 있다. 3. 변수(유체의 속도, 점도, 밀도, 관의 직경)에 따라 유체의 레이놀즈수를 구 할 수 있다. 4. 레이놀즈수로부터 난류, 층류, 임계역을 구분할 수 있다.
		2. 관 부속품 및 마찰에 관한 두손실 측정하기	1. 급확대관의 마찰손실을 실험을 통해 구할 수 있다. 2. 급축소관의 마찰손실을 실험을 통해 구할 수 있다. 3. 흐름계의 총괄에너지 수지식을 세우고, 응용할 수 있다. 4. 배관계에 관한 기계적 에너지 수지식을 세울 수 있다. 5. 엘보 및 U자관의 마찰손실을 실험을 통해 구할 수 있다. 6. 밸브류의 마찰손실을 실험을 통해 구할 수 있다. 7. 실험을 통한 마찰손실계수의 값과 이론적인 마찰손실계수의 값을 비교 검토 할 수 있다.
		3. 저장조로부터 유체수송하기	1. 유체의 성질를 이해할 수 있다. 2. 흐름계의 총괄 에너지 수지식을 세우고 응용할 수 있다. 3. 유체의 밀도, 비중, 비중량, 비체적을 이해할 수 있다. 4. 관속의 두손실 등을 이해할 수 있다. 5. 수송장치에 의해 유체에 전달된 기계적 에너지를 이해하고, 수송장치의 효율및 동력을 계산할 수 있다. 6. 유체 수송장치의 종류 및 각각의 특징을 이해할 수 있다. 7. 유체흐름의 평균유속을 이해할 수 있다.

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 관 부속품의 종류, 용도 및 배관하기	1. 관부속품의 종류 및 용도에 대해 이해할 수 있다. 2. 관부속품의 상당직경을 이해할 수 있다. 3. 유량을 조절할 때 사용하는 밸브의 종류 및 용도에 대해 이해할 수 있다.
		5. 패키지 도구를 활용하여 유체 해석하기	1. 공정설계 패키지 도구을 활용하여 유체해석을 할 수 있다.
	5. 화공장치 운전조작	1. 열전도도 측정하기	1. Fourier의 법칙과 열전도도의 의미를 이해할 수 있다. 2. 단일벽면을 통한 전도에서의 열전도도를 계산 할 수 있다. 3. 다층벽면을 통한 전도에서의 열전도도를 계산 할 수 있다.
		2. 대류, 복사량 측정하기	1. 대류 열전달의 개념을 이해할 수 있다. 2. 열전달 계수에 관계되는 무차원수를 이해할 수 있다. 3. 대류 열전달에 의한 열전달 계수와 열전달 속도를 계산할 수 있다. 4. 강제대류와 자연대류의 차이를 이해할 수 있다. 5. 복사 열전달의 개념을 이해할 수 있다. 6. 여러 기하학적 형태에 따른 보기 인자를 고려한 복사량을 계산할 수 있다. 7. 복사와 대류가 결합된 열전달의 열전달 속도를 계산할 수 있다.
		3. 총괄 전열계수 측정하기	1. 전도, 대류, 복사의 결합에 의한 열전달을 이해 할 수 있다. 2. 총괄열전달계수와 총괄 열전달 속도를 계산할 수 있다.
		4. 열교환기 조작하기	1. 열교환기의 종류 및 특징을 이해할 수 있다. 2. 이중관 열교환기의 흐름을 이해할 수 있다. 3. 열교환기의 열전달면적과 평균온도차를 계산할 수 있다. 4. 열교환기의 조업조건을 결정할 수 있다.
		5. 단증류 및 연속증류하기	1. 상간 물질전달의 원리 및 확산을 이해할 수 있다. 2. 평형단 접촉의 원리를 이해할 수 있다. 3. 단증류 및 연속증류의 원리를 이해하고 해석할 수 있다. 4. 이론단수를 계산할 수 있다. 5. 단효율의 개념을 이해할 수 있다. 6. 증류탑의 조업조건을 결정할 수 있다.

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		6. 추출, 흡수, 건조하기	1. 상간 물질전달의 원리 및 확산을 이해할 수 있다. 2. 평형단 접촉의 원리를 이해할 수 있다. 3. 추출, 흡수, 건조조작의 원리를 이해 할 수 있다. 4. 추출장치의 종류 및 특징을 이해할 수 있다.
			5. 용도에 따른 적절한 추출제를 선정할 수 있다. 6. 흡수 충전탑의 공정변수에 따른 탑 높이를 계산할 수 있다. 7. 전달단위를 사용해 충전탑을 설계할 수 있다. 8. 증기압과 습도의 개념을 이해하고, 습도도표를 해석할 수 있다. 9. 건조기간에 미치는 공정변수의 영향을 예측할 수 있다.
		7. 여과, 분쇄하기	1. 여과 메커니즘에 따른 여과공정의 원리를 이해할 수 있다. 2. 막분리 공정의 종류 및 원리를 이해 할 수 있다. 3. 입자 크기에 따라 여과공정을 선택하고, 조작할 수 있다. 4. 분쇄 원리와 입도분포를 이해 할 수 있다. 5. 분쇄기구의 종류 및 특징을 이해 할 수 있다.
	6. 계장 및 기기	1. 온도 측정 장치조작하기	1. 열팽창식 온도계를 이해할 수 있다. 2. 압력식 온도계를 이해할 수 있다. 3. 저항식 온도계를 이해할 수 있다. 4. 열전대 온도계를 이해할 수 있다. 5. 복사식 온도계를 이해할 수 있다. 6. 온도제어에 관하여 이해할 수 있다.
		2. 압력 측정 장치 조작하기	1. 압력의 단위 및 압력의 표현방법을 이해할 수 있다. 2. U자관 마노메타 압력계를 이용 실험을 통한 압력을 측정할 수 있다. 3. 각종 액주압력계의 측정 원리 및 특성을 이해할 수 있다. 4. 부르동관 압력계의 측정원리를 실험을 통해 이해할 수 있다. 5. 다이어프램 압력계 및 전기저항식 압력계의 작동 원리를 이해할 수 있다.
		3. 유량 측정 장치 조작하기	1. 오리피스 유량계를 이용하여 유량측정 원리를 이해할 수 있다. 2. 벤츄리 유량계를 이용하여 유량측정 원리를 이해할 수 있다. 3. 노즐 유량계를 이용하여 유량측정 원리를 이해할 수 있다. 4. 면적 유량계를 이용하여 유량측정 원리를 이해할 수 있다. 5. 피토관을 이용하여 유량측정 원리를 이해할 수 있다. 6. 둑(weir)을 이용하여 유량측정 원리를 이해할 수 있다.

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 분석기기(GC, LC, BET, XRD, TGA, ICP 등) 조작하기	1. GC 및 LC의 원리와 시료전처리 방법 및 작동법에 대하여 이해할 수 있다. 2. BET의 원리와 작동법에 대하여 이해할 수 있다. 3. XRD의 원리와 작동법에 대하여 이해할 수 있다. 4. DSC, TGA의 원리와 작동법에 대하여 이해할 수 있다. 5. ICP의 원리와 작동법에 대하여 이해할 수 있다.
	7. 화공장치 설계	1. 장치성능에 따른 용량계산 하기	1. 열린계와 닫힌계에서의 용량을 파악할 수 있다. 2. 정상상태와 비정상상태에서의 공정을 파악할 수 있다. 3. 회분공정 및 연속공정에서 물질수지를 파악할 수 있다. 4. 단일 성분 및 다성분 화공장치에서 물질수지를 파악할 수 있다. 5. 장치성능에 따른 에너지 단위를 파악할 수 있다. 6. 위치 에너지, 운동 에너지, 내부에너지를 구분하여 파악할 수 있다.
		2. 반응기 설계하기	1. 화학평형에 관한 열역학적 데이터로부터 평형상수를 산출할 수 있다. 2. 화학반응속도를 측정하고 해석할 수 있다. 3. 반응기의 혼합특성을 파악할 수 있다. 4. 불균일계반응의 물질이동을 파악할 수 있다. 5. 균일계 반응기와 불균일계 반응기의 설계방법을 파악할 수 있다. 6. 반응기를 최적화할 수 있다.
		3. 탑류 설계하기	1. 탑의 구조를 파악할 수가 있다. 2. 이론단수 또는 탑높이를 계산할 수 있다. 3. 탑류의 조업조건을 결정할 수 있다. 4. 용도에 따른 적절한 충전제를 선정할 수 있다.
		4. 열교환기 설계하기	1. 열교환기의 종류와 재질을 파악할 수 있다. 2. 열교환기의 구조설계를 파악할 수가 있다. 3. 열교환기의 제작 방법을 파악할 수가 있다. 4. 열교환기의 설치 방법을 파악할 수 있다. 5. 열교환기의 검사 및 보전을 파악할 수가 있다.
		5. 수송장치 설계하기	1. 관 및 관부속품 재료의 선정기준을 파악할 수 있다. 2. 수송장치의 종류 및 특성을 이해할 수 있다. 3. 유체의 물성에 따라 수송장치를 선정할 수 있다.
		6. 특수장치 설계하기	1. 고압 장치의 특성을 파악하고, 설계할 수 있다. 2. 집진장치의 특성을 파악하고, 설계할 수 있다. 3. 기타 특수장치의 특성을 파악하고, 설계할 수 있다.

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	8. 화학공정 최적설계	1. 공정도면 해석하기	1. 공정도를 해석함으로서 물질의 흐름과 주요 루프의 구성을 파악할 수가 있다. 2. 도면의 목적, 기능과 용도를 파악할 수가 있다. 3. 도면에 표기된 각종 그림 및 문자 기호들의 의미를 파악할 수가 있다. 4. 기타 관련도면의 용어를 이해할 수 있다.
		2. 패키지 도구를 활용하여 공정모사하기	1. 공정설계 패키지 도구을 활용할 수 있다.
	9. 공정 흐름도 작성	1. 기계·기기 장치 배열하기	1. 공정 설명서에 따라 기계·기기 장치를 배열할 수 있다. 2. 경제성을 고려하여 프로세스에 따라 효율적으로 공정을 구성할 수 있다. 3. 기계·기기 장치의 특성을 고려하여 적정한 위치를 결정할 수 있다. 4. 프로세스에 따라 기계·기기 장치의 수량을 확인할 수 있다.
		2. 주요 배관 표시하기	1. 공정설명에 따라 공정의 주요 공정과 부 공정을 구분할 수 있다. 2. 공정설명에 따라 공정의 원료 흐름과 제품 흐름을 파악할 수 있다. 3. 공정설명에 따라 공정의 기계·기기 장치간 주요 흐름을 파악할 수 있다. 4. 공정설명에 따라 공정의 주요 설비와 부가설비를 구분할 수 있다.
		3. 주요 계측·제어 표시하기	1. 안정적 운전을 고려하여 공정의 주요 계측·제어기를 선정할 수 있다. 2. 운전조건에 따라 공정의 제어 루프를 구성할 수 있다.
		4. 운전 조건 기입하기	1. 물질수지에 따라 운전 조건을 설정할 수 있다. 2. 물질수지에 따라 기계·기기 장치의 운전 조건을 확정할 수 있다. 3. 물질수지에 따라 계측·제어기의 운전 조건을 확정할 수 있다. 4. 물질수지에 따라 배관의 운전 조건을 확정할 수 있다.
	10. 열ㆍ물질수지 검토	1. 물리ㆍ화학적 특성 파악하기	1. 공정안전을 위해 물질안전보건자료에 따라 화학 물질의 취급 방법을 확인할 수 있다. 2. 공정설계를 위해 필요한 물성치를 계산할 수 있다. 3. 취급 물질의 물리ㆍ화학적 특성에 따라 기계·기기 장치, 배관, 계측·제어기 설계 시에 적용할 수 있다. 4. 취급 물질의 물리ㆍ화학적 특성에 따라 환경오염을 예방할 수 있다.
		2. 구성요소와 구성비 확인하기	1. 구성요소와 구성비에 따라 유해·위험물질의 존재여부를 확인할 수 있다.

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 원료와 생산량 확인하기	1. 물질수지에 따라 기계ㆍ기기 장치의 공정 데이터를 작성할 수 있다. 2. 물질수지에 따라 계측·제어기의 공정 데이터를 작성할 수 있다. 3. 물질수지에 따라 배관의 이송량을 확인할 수 있다.
		4. 에너지 사용량 확인하기	1. 유틸리티 Summary에 따라 프로세스를 구성하는 기계·기기 장치와 계측·제어기에서의 유틸리티 사용량을 파악할 수 있다.
	11. 공정배관ㆍ계장도와 유틸리티 흐름도 작성	1. 장치 표시하기	1. 공정흐름도를 기준으로 하여 모든 기계ㆍ기기 장치를 공정 배관·계장도에 표현할 수 있다. 2. 부호와 범례도에 따라 기계ㆍ기 장치를 배치할 수 있다. 3. 장비 목록에 따라 기계ㆍ기기 장치의 타입, 용량, 크기, 설계 온도와 압력, 재질을 표시할 수 있다.
	12. 기계ㆍ기기장치 설계용 공정 데이터 결정과 입력	1. 용량과 크기 결정하기	1. 열‧물질수지에 따라 기계ㆍ기기 장치의 용량을 계산할 수 있다. 2. 경제성과 안정성을 고려하여 기계ㆍ기기 장치의 여유율을 반영할 수 있다. 3. 설계기준에 따라 기계ㆍ기기 장치의 치수를 결정할 수 있다. 4. 기계ㆍ기기 장치의 크기에 따라 설치위치를 조정할 수 있다.
		2. 기계ㆍ기기 장치 타입 선정하기	1. 설비의 사용목적에 따라 기계ㆍ기기 장치의 타입을 결정할 수 있다. 2. 공정의 운전조건을 고려하여 기계ㆍ기기 장치의 타입을 결정할 수 있다. 3. 유체의 물리·화학적 특성을 고려하여 기계ㆍ기기 장치의 타입을 결정할 수 있다. 4. 경제성을 고려하여 기계ㆍ기기 장치의 타입을 결정할 수 있다.
		3. 상세 설계 조건 설정하기	1. 공정흐름도와 열․물질수지를 근거로 설계 온도·압력을 결정할 수 있다. 2. 물질특성에 따라 부식성, 독성, 인화성을 결정할 수 있다. 3. 저장물질의 물리·화학적 특성과 압력에 따라 적용기준을 결정할 수 있다. 4. 설계기준에 따라 기계·기기장치의 세부사양을 결정할 수 있다.
	13. 계측ㆍ제어 설계용 공정 데이터 결정과 입력	1. 안전밸브 용량 산정하기	1. 사안별로 계산된 안전밸브 용량을 근거로 최대 토출량을 선정하여 안전밸브를 설계할 수 있다. 2. 적정한 안전밸브 용량을 적용함으로써 공정상의 기계·기기장치를 보호할 수 있다. 3. 사안별로 계산된 안전밸브 용량을 근거로 Flare load summary를 작성할 수 있다. 4. 작성된 Flare load summary를 근거로 Flare stack 용량을 결정할 수 있다.

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	14. 반응기와 반응운전 효율화	1. 반응기운전 최적화하기	1. 직렬반응의 경우 최대의 선택성을 갖기 위하여 반응시간과 체류시간을 조절할 수 있다. 2. 병렬반응의 경우 최대 선택성을 갖기 위하여 순간선택성을 정의할 수 있다. 3. 병렬반응의 경우 원하는 순간선택성을 위하여 반응조건을 최적화할 수 있다. 4. 선택성과 전환율을 조화시킬 수 있는 반응기의 최적 조건을 결정할 수 있다.
		2. 반응기 구조 개선하기	1. 반응속도, 열전달속도, 물질전달속도를 향상시키기 위해 반응기 구조의 개선 방안을 도출할 수 있다. 2. 개선 방안에 의해 반응기 구조를 재설계할 수 있다. 3. 반응기 구조 재설계에 따른 반응기 경제성을 산출할 수 있다. 4. 반응기 구조의 개선에 따른 안전성 평가를 할 수 있다. 5. 반응기 구조개선 수립 계획서에 따라 반응기 구조개선을 할 수 있다.
		3. 반응기운전조건 개선 효과 분석하기	1. 반응기운전조건의 개선 전후의 운전 데이터를 확인하고 비교할 수 있다. 2. 반응기운전조건 개선계획 수립 대비 실제 효과를 비교할 수 있다. 3. 반응기운전조건 개선에 대한 효과의 증감 발생 시 그 원인을 분석하고 필요 시 보완할 수 있다. 4. 반응기운전자료 확보를 위하여 개선사항을 데이터 시트나 도면에 작성할 수 있다
	15. 공정 흐름도 파악	1. 공정 흐름도 파악하기	1. 공정 흐름도와 도면 기호를 활용하여 전반적인 공정 흐름을 파악할 수 있다. 2. 공정 흐름도와 도면 기호를 활용하여 운전 조건을 파악할 수 있다. 3. 공정 흐름도와 도면 기호를 활용하여 공정배관·계장도와의 연관성을 파악할 수 있다. 4. 공정 흐름도와 도면 기호를 활용하여 물질수지를 파악할 수 있다.
		2. 공정 배관·계장도 파악하기	1. 공정배관·계장도와 도면 기호를 활용하여 세부적인 공정 흐름을 파악할 수 있다. 2. 공정배관·계장도와 도면 기호를 활용하여 설비 사양을 파악할 수 있다. 3. 공정배관·계장도와 도면 기호를 활용하여 상세도면과의 연관성을 파악할 수 있다.