출제기준(필기)

직무 분야	건 설		중직무분야	건 축		자격 종목	건축설비기사		적용 기간		2017. 1. 1. ～ 2019. 12. 31.
○직무내용 : 건축물에 설치될 위생설비, 공기조화설비, 전기 및 소방설비 등을 각 건축물의 조건에 적합하게 설계, 시공, 유지, 관리 등의 직무 수행
필기검정방법		객관식			문제수			100		시험시간		2시간 30분

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
건축일반	20	1. 건축의 일반 구조에 관한 기초지식	1. 건축구조의 일반사항	1. 건축구조의 개념 2. 건축구조의 분류 3. 각 구조의 특징
			2. 건축물의 각 구조	1. 조적구조 2. 철근콘크리트구조 3. 철골구조 4. 목구조
		2. 건축의 계획에 관한 기초지식	1. 건축계획의 일반	1. 건축계획의 정의와 영역 2. 건축계획 과정
			2. 각종 건축물의 건축계획	1. 주택 2. 사무소 3. 판매시설 4. 학교 및 도서관 5. 호텔 및 병원
		3. 건축환경에 관한 기초지식	1. 환경인자	1. 열 환경 2. 빛 환경 3. 공기 환경 4. 음 환경

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
위생설비	20	1. 물의 일반적 사항	1. 기초적인 사항	1. 물의 물리적 성질 2. 유체역학의 기초사항
			2. 수원, 수질	1. 수원 2. 수질
		2. 위생기구 및 배관재료	1. 위생기구	1. 위생기구의 분류 2. 위생기구 공사
			2. 관의 종류 및 이음재료	1. 관의 종류와 성질 2. 관이음의 종류와 관의 접합
			3. 펌프	1. 펌프의 종류 2. 펌프의 특성 3. 펌프의 설치
		3. 급수설비	1. 급수방식	1. 급수방식
			2. 급수량 및 배관설계	1. 급수량 2. 급수배관설계
			3. 기기용량 산정	1. 수조 2. 펌프
		4. 급탕설비	1. 급탕방식	1. 급탕방식 2. 급탕배관방식과 공급방식
			2. 급탕량 및 배관설계	1. 급탕량 2. 배관설계 3. 순환펌프의 결정 4. 급탕설비의 안전장치
			3. 기기용량 산정	1. 순간식 가열장치의 용량 2. 저탕식 가열장치의 설계 3. 가열코일의 설계 4. 연료(열원)의 소비량 산정

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 배수, 통기설비	1. 배수 및 통기방식	1. 배수의 종류와 배수방식 2. 배수설비의 계획 및 설계 3. 통기설비의 계획 및 설계
			2. 배관설계	1. 배수․통기관 재료 2. 배수․통기관의 관경산정 3. 배수․통기배관의 설계 및 시공 4. 배수․통기배관의 검사 및 시험
			3. 트랩	1. 트랩의 목적 2. 트랩의 종류 3. 트랩의 설치 4. 봉수파괴원인 및 대책
		6. 오수정화설비	1. 오수의 지표	1. 오염의 지표 2. 오수 및 분뇨의 정화처리 기능 3. 방류수의 수질기준
			2. 오수정화시설의 종류 및 구조	1. 오수정화시설의 종류 2. 오수정화시설의 구조
공기조화설비	20	1. 공기에 관한 일반적 사항	1. 공기의 성질	1. 건구온도와 습구온도 2. 건공기와 습공기 3. 포화공기와 노점온도 4. 절대습도와 상대습도 5. 수증기 분압 6. 비체적 7. 엔탈피
			2. 공기조화의 기초	1. 공기조화의 개요 2. 실내환경 3. 외기조건
			3. 공기선도	1. 습공기표 및 습공기선도 2. 공기선도의 구성
		2. 공기조화부하	1. 난방부하	1. 난방부하의 개요 2. 난방부하의 종류 3. 난방부하의 계산순서 4. 난방설비의 설계

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 냉방부하	1. 냉방부하의 개요 2. 냉방부하의 종류 3. 냉방부하의 계산순서 4. 냉방설비의 설계
		3. 공기조화계획	1. 공기조화의 계산식과 프로세스	1. 열평형식과 물질평형식 2. 여러 가지 과정에 따라 습공기의 상태변화 3. 송풍공기 상태 4. 습공기 선도상의 각종 프로세스 5. 각종 프로세스의 응용
			2. 공기조화방식	1. 공조방식의 분류 2. 각종 공기조화방식 3. 열원방식
			3. 공기조화 설비계획	1. 개요 2. 기본구상 3. 기본계획
		4. 공기조화용 기기	1. 열원기기	1. 보일러 2. 냉동기 3. 냉각탑 4. 열펌프 5. 열교환기
			2. 반송기기	1. 펌프 2. 송풍기
			3. 공기조화기	1. 공기조화기의 종류 및 구성 2. 공기정화장치 3. 전열교환기
		5. 배관설비	1. 재료 및 관경설계	1. 배관재료 및 기구 2. 수배관의 관경결정 3. 증기배관의 설계

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 기기주변의 배관	1. 보일러의 급수 2. 급유배관 3. 팽창탱크 4. 헤더 5. 냉각기 및 가습기 6. 증기코일 7. 증발탱크 8. 증기트랩
			3. 배관방식	1. 배관회로 방식 2. 난방 및 공조배관
		6. 덕트설비	1. 덕트설비의 계힉 및 시공	1. 덕트의 기초이론 2. 덕트의 종류와 배치 3. 덕트의 설계 4. 덕트의 제작과 시공
			2. 공기취출구 및 흡입구	1. 취출구의 종류 및 특징 2. 흡입구 3. 취출․흡입구의 배치계획
		7. 환기 및 배연설비	1. 환기설비	1. 환기설비의 개요 2. 환기방식의 분류 3. 환기량 4. 환기계획
			2. 배연설비	1. 배연설비의 개요 2. 배연계획

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
소방 및 전기설비	20	1. 전기의 기본사항	1. 전기의 본질	1. 전기와 물질 2. 전기의 발생 3. 전기량
			2. 직류회로	1. 전기회로 2. 전류 3. 전압 4. 옴의 법칙 5. 저항의 접속 6. 전력
			3. 교류회로	1. 교류의 정의 2. 교류의 R.L.C 회로 3. 교류 회로의 전력 4. 3상 교류회로
		2. 건축전기 설비	1. 전원설비	1. 수전설비 2. 변전설비 3. 축전지설비 4. 발전기설비
			2. 동력설비	1. 직류전동기 2. 유도전동기 3. 동기전동기
			3. 배선설비	1. 간선설비 2. 분기회로
			4. 조명 및 콘센트 설비	1. 조명기초 2. 조명방식 3. 조명기구 및 광원 4. 조도기준 및 설계 5. 콘센트 설비
			5. 운송설비	1. 엘리베이터 2. 에스컬레이터 3. 컨베이어 및 기타 운송설비

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			6. 정보통신 및 약전설비	1. 전화 설비 2. LAN 설비 3. 방송 설비 4. 인터폰 설비 5. TV공시청 설비 6. 주차관제 설비 7. 인터넷(WAN) 설비
			7. 전기방재설비	1. 소방전기 설비 2. 방범설비 3. 피뢰설비 4. 접지설비 5. 항공장애등 설비
		3. 건축전기설비 자동제어 및 에너지 절약 시스템	1. 자동제어 기본사항	1. 자동제어 이론 및 개요 2. 시퀀스 제어 3. 피드백 제어
			2. 건축전기설비 제어시스템	1. 전기식 자동제어시스템 2. 전자식 자동제어시스템 3. DDC 자동제어시스템
			3. 건축전기설비 제어장치	1. DDC 방식 및 제어기기 2. 액면조절장치 3. 중앙관제 제어장치 및 시스템 구성
			4. 건축전기설비 에너지절약 시스템	1. 에너지절약 기본사항 2. 건물 에너지절약 시스템
		4. 소방시설	1. 소방시설의 일반적인 사항	1. 화재와 소화 2. 연소의 이론 3. 화재의 종류와 소화방법
			2. 소화설비	1. 소화기구 2. 옥내소화전 설비 3. 스프링클러 설비 4. 옥외소화전 설비 5. 기타 소화설비

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			3. 소화용수 설비	1. 상수도 소화용수 설비 2. 기타 소화용수 설비
			4. 소화활동 설비	1. 연결송수관 설비 2. 연결살수 설비 3. 기타 소화활동 설비
		5. 가스설비	1. 가스에 관한 기초적인 사항	1. 각종 가스의 종류와 성분 2. 각종 가스의 성질
			2. 가스배관	1. 가스공급과 배관방식 2. 가스설비용 기기 3. 가스배관시 주의사항
건축설비 관계 법규	20	1. 건축법, 시행령, 시행규칙	1. 건축법	1. 총칙 2. 건축물의 건축 3. 건축물의 구조 및 재료 등 4. 건축설비
			2. 건축법시행령	1. 총칙 2. 건축물의 건축 3. 건축물의 구조 및 재료 등 4. 건축설비
			3. 건축법시행규칙	1. 건축법령의 “총칙”과 관련된 사항 2. 건축법령의 “건축물의 건축”과 관련된 사항 3. 건축법령의 “건축물의 구조 및 재료 등”과 관련된 사항 4. 건축법령의 “건축설비”와 관련된 사항
		2. 건축설비 관련 기타규칙 및 기준	1. 건축설비 관련 기타 규칙	1. 건축물의 설비기준에 관한 규칙 2. 건축물의 피난 및 방화구조 등의 기준에 관한 규칙
			2. 건축설비 관련 기타 기준	1. 건축물의 에너지절약 설계기준 2. 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			3. 녹색건축 인증에 관한 규칙 및 기준	1. 녹색건축 인증에 관한 규칙 2. 녹색건축 인증 기준
			4. 건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙	1. 건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙
		3. 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 시행령, 시행규칙	1. 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률	1. 총칙 2. 소방특별조사 등 3. 소방시설의 설치 및 유지․관리 등 4. 소방대상물의 안전관리 5. 소방용품의 품질관리
			2. 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령	1. 총칙 2. 소방특별조사 등 3. 소방시설의 설치 및 유지․관리 등 4. 소방대상물의 안전관리 5. 소방용품의 품질관리
			3. 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙	1. 소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률 및 시행령의 “총칙”과 관련된 사항 2. 소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률 및 시행령의 “소방특별조사 등”과 관련된 사항 3. 소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률 및 시행령의 “소방시설의 설치 및 유지․관리 등”과 관련된 사항 4. 소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률 및 시행령의 “소방대상물의 안전관리”와 관련된 사항 5. 소방시설설치유지 및 안전관리에관한 법률 및 시행령의 “소방용품의 품질관리”와 관련된 사항

출제기준(실기)

직무 분야	건 설		중직무분야	건 축	자격 종목		건축설비기사		적용 기간	2017. 1. 1. ～ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 건축물에 설치될 위생설비, 공기조화설비, 전기 및 소방설비 등을 각 건축물의 조건에 적합하게 설계, 시공, 유지, 관리 등의 직무 수행 ○ 수행준거 : 1. 인․허가도서, 부하계산서, 설계도면, 공사시방서, 공사비내역서, 설계설명서를 작성할 수 있다. 2. 자재․장비 선정 및 시공도 작성을 통해 품질관리를 할 수 있다. 3. 공사현황 및 제반조건을 파악하고 장비, 자재 및 공사관리를 할 수 있다.
실기검정방법		필답형				시험시간		3시간

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
건축설비설계 및 시공 실무	설비설계 계획	1. 건물의 용도와 주위환경 조사하기	1. 설비시스템 설계를 위한 건축물의 대지 및 주변건물의 현황을 조사할 수 있다. 2. 설계 및 에너지절약에 반영할 기후, 공해문제 등을 조사할 수 있다. 3. 신재생에너지 사용의 가능성을 조사할 수 있다. 4. 주변건물과의 에너지 및 기반시설과의 연결 가능성을 조사할 수 있다. 5. 건축주 요구사항이 현장적용에 적합한가를 조사할 수 있다. 6. 기존건물의 유사용도 설비설계 도입의 가능 여부를 검토할 수 있다.
		2. 관련법규 조사하기	1. 설비관련 법규(건축법, 소방관련법령 등)의 타당성을 조사할 수 있다. 2. 에너지이용 관련법의 타당성을 조사할 수 있다. 3. 검토한 법규의 설비설계 적용가능 여부를 검토할 수 있다. 4. 인·허가 관련사항을 검토할 수 있다. 5. 리모델링 건축물에 설계기준 적용을 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 용도별 기계설비시스템 계획하기	1. 공기조화설비시스템 계획을 검토할 수 있다. 2. 환기설비시스템 계획을 검토할 수 있다. 3. 위생설비시스템 계획을 검토할 수 있다. 4. 자동제어설비시스템 계획을 검토할 수 있다. 5. 조닝계획을 검토할 수 있다. 6. 건물내 설비의 내진설계를 계획할 수 있다. 7. 건물내 덕트계통의 소음과 진동저감, 보온을 계획할 수 있다. 8. 건물내 배관계통의 소음과 진동저감, 보온을 계획할 수 있다.
	2. 설비시스템 검토	공기조화시스템 검토하기	1. 건물의 용도별 공기조화방식 특성을 검토할 수 있다. 2. 중앙식 공기조화방식과 개별방식의 특성을 검토할 수 있다. 3. 지역냉난방방식의 특성을 검토할 수 있다. 4. 기기설치 방법을 검토할 수 있다. 5. 각종 공기조화방식의 장단점과 경제성을 평가하여 최적의 시스템을 결정할 수 있다.
		2. 열원시스템 검토하기	1. 건물의 용도별 열원시스템을 검토할 수 있다. 2. 중앙열원과 개별열원 방식의 적용을 검토할 수 있다. 3. 지역열원 방식의 적용을 검토할 수 있다. 4. 시스템별 특징과 경제성을 평가로 최적의 시스템을 선정할 수 있다.
		3. 환기시스템 검토하기	1. 필요 환기량 산출을 검토할 수 있다. 2. 건물 종류별 환기방식의 특성을 고려한 환기 시스템을 결정할 수 있다. 3. 국소배기(주방 등)가 적용되는 실의 환기방식을 검토할 수 있다. 4. 실의 용도 특성을 고려한 환기방식을 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 급배수시스템 검토하기	1. 급수방식(상수도직결방식, 고가수조방식, 펌프 직송방식 등)의 특성을 검토할 수 있다. 2. 급탕방식(국소식, 중앙식)의 특성을 검토할 수 있다. 3. 배수(오수, 잡배수, 우수 등)의 종류별 배관방법을 검토할 수 있다. 4. 간접배수 및 특수배수 배관방법을 검토할 수 있다. 5. 통기시스템의 특성과 설치방법을 검토할 수 있다.
		5. 자동제어시스템 검토하기	1. 열원설비(냉동기, 보일러, 열펌프 등)의 종류별 제어방식을 검토할 수 있다. 2. 공기조화기의 종류별 제어방식을 검토할 수 있다. 3. 환기설비의 종류별 제어방식을 검토할 수 있다. 4. 위생설비(급수, 급탕, 배수, 우수 등)의 종류별 제어방식을 검토할 수 있다.
		6. 설비시스템 공간계획 검토하기	1. 장비 반출입 공간을 검토할 수 있다. 2. 장비 배치계획을 검토할 수 있다. 3. 장비 유지보수 공간을 검토할 수 있다. 4. 배관과 덕트의 설치공간을 검토할 수 있다. 5. 향후 증축 및 리모델링을 위한 공간을 검토할 수 있다.
		7. 설비자재 검토하기	1. 덕트재질의 선정을 검토할 수 있다. 2. 배관재질의 선정을 검토할 수 있다. 3. 덕트내 유량조절을 위한 댐퍼를 선정할 수 있다. 4. 배관내 유량조절을 위한 밸브를 선정할 수 있다. 5. 덕트와 배관의 접합방법과 부속품을 선정할 수 있다. 6. 덕트와 배관재의 부식의 종류와 방지대책을 결정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	3. 에너지계획 수립	1. 에너지수급사정검토하기	1. 전기에너지 이용계획을 검토할 수 있다. 2. 가스에너지 이용계획을 검토할 수 있다. 3. 석유에너지 이용계획을 검토할 수 있다. 4. 지역냉난방에너지 이용계획을 검토할 수 있다. 5. 신재생에너지 이용계획을 검토할 수 있다. 6. 미활용에너지 이용계획을 검토할 수 있다.
		2. 에너지 운전경비 산출하기	1. 전기에너지 사용 열원방식의 종류별 운전비를 검토할 수 있다. 2. 가스에너지 사용 열원방식의 종류별 운전비를 검토할 수 있다. 3. 석유에너지 사용 열원방식의 종류별 운전비를 검토할 수 있다. 4. 지역냉난방 사용 열원방식의 종류별 운전비를 검토할 수 있다. 5. 신재생에너지, 미활용에너지를 사용하는 열원방식의 종류별 운전비를 검토할 수 있다.
		3. 에너지절약계획서 작성하기	1. 건축물의 열부하 경감을 위하여 건축구조 관련사항을 검토할 수 있다. 2. 효율 높은 열원설비의 선정 및 운전관리를 평가할 수 있다. 3. 토탈에너지시스템 사용가능 여부를 검토할 수 있다. 4. 신재생에너지의 사용가능 여부를 검토할 수 있다. 5. 중수도시스템의 사용가능 여부를 검토할 수 있다. 6. 에너지회수시스템 적용 여부를 검토할 수 있다. 7. 에너지절약을 위한 자동제어 도입여부를 검토할 수 있다.
	4. 친환경에너지설비 검토	1. 태양열에너지시스템 검토하기	1. 건축물의 옥상 및 외벽에 태양광 집광설비 설치로 전기생산을 평가할 수 있다. 2. 건축물의 옥상 및 외벽에 집열판의 설치로 태양열 이용 냉난방장치의 설치를 검토할 수있다. 3. 건축물의 옥상 및 외벽에 집열판의 설치로 태양열 이용 급탕장치의 설치를 검토할 수 있다. 4. 태양열 이용 축열시스템의 설치를 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 지열에너지시스템 검토하기	1. 지열을 이용한 냉난방장치의 설치를 검토할 수 있다. 2. 지열 이용 급탕장치의 설치를 검토할 수 있다. 3. 지열 이용 수축열시스템의 설치를 검토할 수 있다.
		3. 연료전지시스템 검토하기	1. 연료전지의 설치로 사용전기량 중 절전량을 평가할 수 있다. 2. 연료전지를 열원장치로 한 냉난방장치의 설치를 검토할 수 있다. 3. 연료전지를 열원장치로 한 급탕장치의 설치를 검토할 수 있다. 4. 연료전지 이용 축열시스템의 설치를 검토할 수 있다.
		4. 열회수시스템 검토하기	1. 설비기기의 발열량 중 열회수 가능량을 조사하여 분석할 수 있다. 2. 전열교환기 사용 도입외기분에 배기열회수 가능량을 조사하여 분석할 수 있다. 3. 증기 또는 온수 배수시스템에서 폐열회수 가능량을 조사하여 분석할 수 있다. 4. 보일러, 엔진 등 고온의 폐가스로부터 열회수 가능량을 조사하여 분석할 수 있다.
		5. 수자원 절약시스템 검토하기	1. 위생설비에서 우수 재활용시스템의 적용여부를 검토할 수 있다. 2. 위생설비에서 중수도시스템의 적용여부를 검토할 수 있다. 3. 위생설비에서 절수형 위생기기의 사용여부를 검토할 수 있다. 4. 급수설비의 압력조정으로 수자원절약 여부를 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	5. 공기조화설비 설계	1. 설계조건 검토하기	1. 건물의 냉난방 설계용 실외조건을 조사할 수 있다. 2. 건물의 용도별 실내조건을 조사할 수 있다. 3. 건물의 내외벽, 구조체의 형상을 조사할 수 있다. 4. 건물의 청정도 설계기준을 조사할 수 있다. 5. 건물에서 실내발열량을 조사할 수 있다. 6. 건물의 용도별 또는 모양에 따른 조닝계획을 세울 수 있다. 7. 설비시스템에서 발생하는 누기손실, 마찰손실을 조사할 수 있다.
		2. 부하계산서 작성하기	1. 구조체를 통한 냉난방부하량을 계산할 수 있다. 2. 일사부하로 인한 냉방부하량을 계산할 수 있다. 3. 침입외기량으로 인한 냉난방부하량을 계산할 수 있다. 4. 외기량 도입으로 인한 냉난방부하량을 계산할 수 있다. 5. 인체, 조명, 사용기기 등으로부터의 실내 발열부하량을 계산할 수 있다. 6. 존별 부하집계표를 작성할 수 있다. 7. 존별 공기선도를 작성하여 송풍온도와 송풍량을 산정할 수 있다.
		3. 공조기기 용량 결정하기	1. 열매체의 종류에 따른 냉난방용 열원기기(냉동기, 보일러)의 용량을 결정하여 선정할 수 있다. 2. 공조방식에 따른 존별 공기조화기를 선정할 수 있다. 3. 외주부에 설치된 기기의 용량을 결정하여 선정할 수 있다. 4. 열매체 종류별 반송계통(송풍기-덕트, 펌프-배관 등)을 결정할 수 있다. 5. 각종기기의 자동제어장치(온습도조절기, 유량조절밸브 등)를 결정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 공조방식 결정하기	1. 전공기방식에서 건물의 용도 및 존에 적합한 방식을 선정할 수 있다. 2. 수-공기방식에서 건물의 용도 및 존에 적합한 방식을 선정할 수 있다. 3. 전수방식에서 건물의 용도 및 존에 적합한 방식을 선정할 수 있다. 4. 냉매방식에서 건물의 용도 및 존에 적합한 방식을 선정할 수 있다. 5. 대온도차 공조방식이 건물의 용도 및 존에 적합한가를 검토할 수 있다. 6. 클린룸 공조에 적합한 방식을 선정할 수 있다. 7. 특수공조방식에서 건물의 용도 및 존에 적합한 방식을 선정할 수 있다.
		5. 공기조화설비 설계 검토하기	1. 설계조건의 적정성을 검토할 수 있다. 2. 냉난방부하계산의 정확성을 검토할 수 있다. 3. 공조기기 용량 결정의 적정성을 검토할 수 있다. 4. 공조방식 결정의 적정성을 검토할 수 있다. 5. 공기조화설비 설계에서 시스템의 경제성을 평가할 수 있다.
	6. 열원설비 설계	1. 냉열원시스템 설계하기	1. 압축식 냉동기와 배관시스템을 선정할 수 있다. 2. 열펌프 유닛과 배관시스템을 선정할 수 있다. 3. 흡수식 냉동기, 흡착식 냉동기의 배관시스템을 선정할 수 있다. 4. 직화식 냉온수유닛과 배관시스템을 선정할 수 있다. 5. 수냉식 냉동기에 사용되는 냉각탑과 배관시스템을 선정할 수 있다.
		2. 온열원시스템 설계하기	1. 온수보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다. 2. 증기보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다. 3. 가스보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다. 4. 전기보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다. 5. 특수보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다. 6. 관류보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 팬-덕트시스템 설계하기	1. 공기조화와 환기설비에 이용되는 송풍기의 특성을 고려하여 기기를 선정할 수 있다. 2. 건물 내 공간의 특성을 고려한 급기덕트의 설계방법을 검토할 수 있다. 3. 공기조화와 환기설비 등에 사용하는 덕트의 특성과 마찰저항을 고려한 급배기덕트의 치수결정과 부속품을 선정할 수 있다. 4. 송풍량 조절기구의 특성을 고려하여 기기를 선정할 수 있다. 5. 방화구획을 고려하여 댐퍼를 선정할 수 있다.
		4. 펌프-배관시스템 설계하기	1. 공기조화와 위생설비 등에 이용되는 펌프의 특성을 고려하여 기기를 선정할 수 있다. 2. 건물 내 공간의 특성을 고려하여 급배수의 설계방법을 검토할 수 있다. 3. 공기조화와 위생설비 등에 사용하는 배관의 특성과 마찰저항을 고려하여 배관의 치수 결정과 부속품을 선정할 수 있다. 4. 유량 조절과 압력조절을 위한 밸브의 특성을 고려하여 밸브를 선정할 수 있다.
		5. 설비 수명관리 검토하기	1. 설비기기의 고효율을 유지하기 위하여 미래지향적기기를 선정할 수 있다. 2. 환경오염 방지와 고효율 유지로 운전비의 저감을 가져오는 설비의 갱신기간 산정을 검토할 수 있다. 3. 각종 설비에 사용되는 에너지원 중 고효율을 유지할 수 있는 에너지 선정을 검토 할 수 있다. 4. 각종 설비의 특성을 분석하여 수명연장을 검토할 수 있다.
		6. 열원설비 설계 검토하기	1. 냉열원시스템의 적정성을 검토할 수 있다. 2. 온열원시스템의 적정성을 검토할 수 있다. 3. 팬-덕트시스템의 적정성을 검토할 수 있다. 4. 펌프-배관시스템의 적정성을 검토할 수 있다. 5. 설비 수명계획의 적정성을 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	7. 환기설비 설계	1. 설계조건 검토하기	1. 외기도입의 경우는 건물주위의 오염정도를 조사할 수 있다. 2. 건물 내의 용도별 조건에 따른 필요 환기회수를 조사할 수 있다. 3. 환기를 필요로 하는 건물 내 공간의 국소환기 또는 전체환기를 검토할 수 있다. 4. 환기대상 공간은 자연환기가 적정한지, 강제환기가 적정한가를 검토할 수 있다. 5. 천장내부, 샤프트 등 환기덕트 설치공간이 충분한가를 조사할 수 있다.
		2. 필요환기량 계산하기	1. 건축물의 용도에 따른 필요환기량을 계산할 수 있다. 2. 오염물질이 발생하는 실의 농도에 따른 필요환기량을 계산할 수 있다. 3. 국소배기를 요구하는 공간의 필요환기량을 계산할 수 있다. 4. 열 발생이 많은 곳의 필요환기량을 계산할 수 있다.
		3. 환기시스템 구성요소 결정하기	1. 환기시스템에서 환기풍량을 공급할 수 있는 팬의 용량과 덕트의 치수를 결정할 수 있다. 2. 기기수명과 유지관리를 고려한 공기여과기를 선정할 수 있다. 3. 오염물질의 확산방지를 하기 위한 댐퍼를 선정할 수 있다. 4. 배열회수용 전열교환기와 현열교환기를 선정할 수 있다. 5. 배수열 회수용 환기유닛을 선정할 수 있다. 6. 전체 환기시스템에서 각 실에 일정량을 공급하기 위한 분배기를 선정할 수 있다.
		4. 환기방식 결정하기	1. 자연 환기방식을 검토하여 결정할 수 있다. 2. 강제 환기방식을 검토하여 결정할 수 있다. 3. 전역 환기방식을 검토하여 결정할 수 있다. 4. 국소 환기방식을 검토하여 결정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 환기설비 설계 검토하기	1. 설계조건의 적정성을 검토할 수 있다. 2. 필요환기량의 적정성을 검토할 수 있다. 3. 환기시스템 구성요소의 적정성을 검토할 수 있다. 4. 환기방식의 적정성을 검토할 수 있다.
	8. 위생설비 설계	1. 급수시스템 설계하기	1. 저층건물의 경우 상수도 직결방식으로 설계할 수 있다. 2. 옥상 또는 별도의 장소에 설치하는 고가탱크방식으로 설계할 수 있다. 3. 급수가압펌프를 이용하여 필요한 곳에 급수할 있는 압력탱크방식으로 설계할 수 있다. 4. 지하저수조가 설치된 경우 펌프직송방식으로 설계 할 수 있다.
		2. 급탕시스템 설계하기	1. 급탕 사용방법을 결정할 수 있다. 2. 피크 지속시간을 산출하여 급탕설계를 할 수 있다. 3. 급수․급탕 압력차에 의한 온도변화가 일어나지 않도록 설계할 수 있다. 4. 급탕설비시스템에서 팽창탱크장치를 설계할 수 있다. 5. 균일한 급탕온도 유지를 위한 배관방식을 설계할 수 있다.
		3. 오배수시스템 설계하기	1. 오배수배관에 대한 수평과 수직배관, 분기시스템을 설계할 수 있다. 2. 우수배관에 대한 수평과 수직배관, 분기시스템을 설계할 수 있다. 3. 특수배수로서 기름, 방사성물질을 함유한 배수배관에 대한 수평과 수직배관, 분기 시스템을 설계할 수 있다. 4. 간접배수로서 음식물기기, 의료기구와 같이 역류방지를 필요로 하는 배관에 대한 수평과 수직배관, 분기시스템을 설계할 수 있다. 5. 오배수배관에서 배관내 악취의 유입을 방지하기 위한 트랩과 통기방식을 설계할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 특수설비시스템 설계하기	1. 관련법, 시행령과 규칙, 안전을 고려한 설비시스템을 선정할 수 있다. 2. 안전성, 이용성과 내구성을 고려하여 가스 공급방식을 선정할 수 있다. 3. 오물의 종류에 따른 적합한 오물 처리방법을 선정할 수 있다. 4. 중수도, 우수시스템의 적용기술 분석과 처리방법을 검토하여 선정할 수 있다.
		5. 위생기구 선정하기	1. 급수와 급탕을 필요로 하는 곳에 설치하는 위생기기를 선정할 수 있다. 2. 소변기와 대변기의 종류별 기기를 선정할 수 있다. 3. 식기세정기의 종류별 기기를 선정할 수 있다. 4. 샤워기의 종류별 압력을 검토하여 기기를 선정할 수 있다. 5. 역류방지를 위한 기기를 선정할 수 있다.
		6. 위생설비 설계 검토하기	1. 급수시스템 설계를 검토할 수 있다. 2. 급탕시스템 설계를 검토할 수 있다. 3. 오배수, 통기시스템 설계를 검토할 수 있다. 4. 특수설비시스템 설계를 검토할 수 있다. 5. 위생기구 선정을 검토할 수 있다.
	9. 자동제어시스템 설계	1. 자동제어 기초이론 파악하기	1. 기초 회로이론의 이해로 설비의 제어성능을 검증할 수 있다. 2. 제어기기에 대한 자료를 분석하여 기기를 선정할 수 있다. 3. 설비기기의 에너지저감을 위한 자동제어를 검토할 수 있다. 4. 특수조건을 분석하여 용도에 따른 자동제어를 검토할 수 있다.
		2. 공조설비 제어시스템 설계하기	1. 정풍량방식 공조설비의 제어방법을 결정할 수 있다. 2. 변풍량방식 공조설비의 제어방법을 결정할 수 있다. 3. 수-공기식 공조설비의 제어방법을 결정할 수 있다. 4. 전수방식의 공조설비의 제어방법을 결정할 수 있다. 5. 대온도차 공조설비의 제어방법을 결정할 수 있다. 6. 자동제어 적용으로 공조설비의 에너지 저감 방법을 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 열원설비 제어시스템 설계하기	1. 냉열원 설비의 제어방법을 결정할 수 있다. 2. 온열원 설비의 제어방법을 결정할 수 있다. 3. 열운송 설비의 제어방법을 결정할 수 있다. 4. 에너지저감 방법을 위한 제어설비를 선정할 수 있다.
		4. 환기설비 제어시스템 설계하기	1. 환기방식에 따른 제어방법을 결정할 수 있다. 2. 환기풍량의 제어방식에 따른 제어방법을 결정할 수 있다. 3. 배기방식에 따른 에너지회수 제어를 결정할 수 있다. 4. 자동제어 적용으로 환기설비의 에너지 저감 방법을 검토할 수 있다.
		5. 위생설비 제어시스템 설계하기	1. 급수설비 종류별 제어설비를 설계할 수 있다. 2. 급탕설비 종류별 제어설비를 설계할 수 있다. 3. 배수설비 종류별 제어설비를 설계할 수 있다. 4. 중수, 우수설비 종류별 제어설비를 설계할 수 있다.
		6. 자동제어시스템 설계 검토하기	1. 공조설비 제어시스템 설계를 검토할 수 있다. 2. 열원설비 제어시스템 설계를 검토할 수 있다. 3. 환기설비 제어시스템 설계를 검토할 수 있다. 4. 위생설비 제어시스템 설계를 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	10. 설계도서 작성	1. 설계설명서 작성하기	1. 공기조화설비의 설치, 시운전, 유지보수에 관한 설명서를 작성할 수 있다. 2. 열원설비의 설치, 시운전, 유지보수에 관한 설명서를 작성할 수 있다. 3. 환기설비의 설치, 시운전, 유지보수에 관한 설명서를 작성할 수 있다. 4. 위생설비의 설치, 시운전, 유지보수에 관한 설명서를 작성할 수 있다. 5. 자동제어설비의 설치, 시운전, 유지보수에 관한 설명서를 작성할 수 있다.
		2. 설비용량계산서 작성하기	1. 공기조화기기 용량을 산정할 수 있다. 2. 냉온열원장치 용량을 산정할 수 있다. 3. 환기설비 용량을 산정할 수 있다. 4. 위생설비 용량을 산정할 수 있다. 5. 자동제어설비 용량을 산정할 수 있다.
		3. 설계도면 작성하기	1. 공조설비의 계통도, 장비도면, 덕트와 배관, 자동제어 도면을 작성할 수 있다. 2. 열원설비의 열흐름도, 장비도면, 자동제어 도면을 작성할 수 있다. 3. 환기설비의 계통도, 장비도면, 덕트·배관, 자동제어 도면을 작성할 수 있다. 4. 위생설비의 계통도, 장비도면, 배관, 자동제어 도면을 작성할 수 있다. 5. 부속품과 이해가 곤란한 부분은 도면해석을 위하여 시공 상세도를 작성할 수 있다. 6. 설비설계 도면과 건축부문을 검토하여 중복배치의 간섭을 방지하여 작성할 수 있다. 7. 장치설치 후 시공상태를 반영한 준공도서를 작성할 수 있다. 8. 2D와 3D CAD, BIM을 활용하여 납품도면을 작성할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 설계도서 검토하기	1. 설계설명서의 적정성을 검토할 수 있다. 2. 설비용량계산서의 적정성을 검토할 수 있다. 3. 설계도면의 정확성을 검토할 수 있다. 4. 시방서 작성의 적정성을 검토할 수 있다.
	11. 설비적산	1. 공조, 열원, 환기설비 적산하기	1. 열원설비와 부속기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. 2. 공기조화기기용 설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. 3. 환기설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. 4. 배연설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.
		2. 위생설비 적산하기	1. 급수설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. 2. 급탕설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. 3. 배수·통기설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. 4. 가스·특수설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.
		3. 자동제어설비 적산하기	1. 공기조화설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. 2. 환기설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. 3. 열원설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. 4. 위생설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	12. 설계도서검토	1. 설계도서 검토하기	1. 설계 설명서와 건축설계도서를 검토하여 건축 설계의도를 파악하고 프로젝트의 대강을 설명할 수 있다. 2. 기계설비부문의 설계도서를 검토하여 설계의도를 파악하고, 전체시스템은 설계지침에 부합하는지 설계내용에 오류가 없는지를 판단하여 설계검토서를 작성할 수 있다. 3 설계도서 상호간의 모순되는 사항, 현장 실정과 부합여부를 파악하여 공법개선과 예산절감방안을 제시할 수 있다. 4. 기계설비부문과 연관되는 타 부문의 설계도서를 종합적으로 검토하여 타 공정과의 간섭여부와 시공상 예상되는 문제점을 사전에 파악하여 대처할 수 있다.
		2. 부하계산서 검토하기	1. 부하계산서는 공인된 설계표준에 따라 작성하여 부하집계에 따른 건물의 부하특성과 공조특성에 따른 부하 배분내용을 검토하여 공조시스템 장비용량 선정의 적정성을 판단할 수 있다. 2. 부하계산서에 근거하지 않고 장비를 선정하는 위생설비의 경우에는 해당 분야의 공인된 설계표준에 근거하여 장비검토서를 작성할 수 있다. 3. 선정된 장비와 기자재는 설비계획사항과 시방서를 검토하여 시스템의 압력손실, 운전압력을 검토할 수 있다. 4. 설계도면을 부하계산서, 장비계산서, 시방서와 상호 검토하여 장비 용량의 오류, 누락, 적정성 여부를 파악하여 도면검토서를 작성할 수 있다.
		3. 시방서와 내역서 검토하기	1. 시방서와 설계도면을 검토하여 내용이 서로 상이하거나 관련공사와의 부합여부를 파악하여 비교검토서를 작성할 수 있다. 2. 표준시방이 정한 공법, 자재 또는 제품이 공사수행에 불합리할 경우 대안을 제시할 수 있다. 3. 설계도서와 함께 검토하여 내용이 서로 상이한 부분에 대한 내역비교표를 작성할 수 있다. 4. 내역서를 검토하여 공사예산의 편성과 할당된 예산의 적정성을 판단하고, 공사예산의 조정 또는 재편성이 필요한 경우에는 그 이유를 제시 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	13. 시공계획수립	1. 품질관리계획 수립하기	1. 설계도서와 계약내역을 통해 시공성과 시공품질 수준을 파악할 수 있다. 2. 설계도서와 계약내역을 통해 작업여건, 사용자재와 적용공법의 특성을 파악할 수 있다. 3. 사용자재나 특수공법에 대한 시공성과 예산을 파악할 수 있으며, 부적합 사항에 대한 대안을 수립할 수 있다. 4. 품질관리 방침과 목표를 설정하고 조직운영과 업무수행 방안을 수립할 수 있다. 5. 품질관리절차와 지침서에 따라 공사의 품질관리 방향과 절차를 정리할 수 있다.
		2. 안전환경 관리계획 수립하기	1. 공사 수행에 필요한 안전과 환경관리의 법적 관리기준을 파악하여 정리할 수 있다. 2. 시공단계별로 작업의 난이도와 환경오염, 유해위험요소를 예측하고 이를 관리하기 위한 방안을 수립할 수 있다. 3. 공사 특성에 맞는 안전, 환경목표 수립과 실행계획을 수립할 수 있다.
		3. 인허가계획 수립하기	1. 관련법규를 만족하기 위한 공종별 법적기준의 인허가 대상과 업무내용을 파악하여 정리할 수 있다. 2. 관련법규를 활용하여 인허가의 절차, 처리일정, 작업 내용을 파악하고 체크리스트를 작성할 수 있다. 3. 인허가에 필요한 설계도서와 요구사항을 정리하고 해결방안을 도출할 수 있다.
	14. 자재검토	1. 자재수급 검토하기	1. 자재수급계획서를 작성하여 자재수급에 따른 공정지연이 발생되지 않도록 관리할 수 있다. 2. 자재 수불 대장을 활용하여 자재투입현황을 파악하고 원가를 관리할 수 있다. 3. 자재 공급시장의 동향을 파악하여 업체 또는 대체 자재사용 등 자재수급대책을 수립할 수 있다. 4. 투입자재에 대한 단가를 조사하여 원가관리와 자금계획을 수립할 수 있다. 5. 제작품과 특수자재에 대한 자재수급 일정을 조사하여 공정관리를 수행할 수 있다. 6. 자재수급 일정표에 의해 보관장소를 확보하여 품질관리와 공사관리를 수행할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 자재검수기준 작성하기	1. 자재 종류별 품질기준을 당해공사 설계시방과 KS규격에 명시된 사항을 기준으로 작성할 수 있다. 2. 관련법규 시험기준과 시방서와 내역서를 보고 재료별 시험기준을 확인하여 기준서를 작성하고 재료의 검수체크리스트를 정하여 검수기준표를 작성할 수 있다. 3. 자재검수기준을 활용하여 품질시험을 실시하고 재료의 적정성 여부를 판단할 수 있다. 4. 자재검수기준으로 자재가 적기에 현장에 반입 설치되도록 검사체크리스트 항목에 따라 검수할 수 있다.
	15. 원가관리	1. 예산 내역서 작성하기	1. 당해공사의 설계도서와 정부 표준품셈을 활용하여 내부 견적 절차에 따라 물량을 산출할 수 있다. 2. 물가정보, 실적공사비, 견적단가, 물량산출서를 활용하여 예산내역서를 작성할 수 있다. 3. 설계도서에 명시되지 않았으나 공사 내용상 당연히 시공을 요하는 사항을 발췌하여 내역서에 반영할 수 있다.
		2. 공사기성 관리하기	1. 원가항목을 작업종류별, 작업부위별로 구분한 원가관리계획서를 작성하여 기성을 관리할 수 있다. 2. 월간, 주간단위 세부 공정에 따라 기성내역서를 작성할 수 있다. 3. 시공자로 부터 접수한 기성검사원의 기성내역과 실제 시공부분을 확인하여 투입대비 과기성 여부를 판단할 수 있다. 4. 계약서, 설계도서, 기타 관계 서류에 따라 기성 사항을 검토하여 기성고를 관리할 수 있다.
		3. 자재발주와 외주계약 관리하기	1. 설계도서를 활용하여 자재(장비) 표준사양서와 현장설명서를 작성할 수 있다. 2. 내부규정에 따라 외주(하도급) 범위를 설정하여 현장설명을 실시하고 외주(하도급) 계약을 체결할 수 있다. 3. 하도급 대금 지불과 관련한 분쟁과 공사수행 과정에서 발생하는 이견을 조정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 실행예산 관리하기	1. 공사 계약 수량과 설계도면과 시방서에 의거하여 산정된 산출내역서상의 수량 차이를 파악할 수 있다. 2. 실행예산 항목을 숙지하고 공사비 집행시 적정성 여부를 파악할 수 있다. 3. 공종별 투입 금액이 실행예산을 초과할 경우 원인을 파악하고 손실 최소화 대책을 수립할 수 있다.
		5. 설계변경 관리하기	1. 물가연동에 따라 설계변경 내역서를 작성할 수 있다. 2. 시공과정에서 발주자 요구, 관련법규 변경, 설계상의 오류, 공법 개선에 따른 원가변동 요인이 발생하면 설계변경 절차에 따라 처리할 수 있다. 3. 설계변경에 대한 공사비용을 추정하여 예산내역을 산출할 수 있다.
	16. 시운전과 준공검사	1. 시운전계획서 작성하기	1. 당해 공사완료 후 준공검사전 시운전 등이 필요한 부분에 시운전계획서를 작성할 수 있다. 2. 자재, 장비의 협력업체로부터 시운전 계획서를 제출 받아 일정에 맞춰 시운전을 실시할 수 있다. 3. 설계도면과 시방서를 기준하여 점검표를 작성할 수 있다. 4. 계약서, 시방서, 설계도면, 기타 관계서류에 따라 설계도서 대로 시공되었는지 여부를 확인할 수 있다.
		2. 시운전 준비하기	1. 배관, 덕트 내 불순물을 제거하여 시운전시 발생할 수 있는 오류를 사전에 예방할 수 있다. 2. 배관, 덕트의 청소작업에 따른 기기와 장비의 상태를 미리 점검하여 손망실을 방지할 수 있다. 3. 건축기계설비가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다. 4. 건축기계설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다. 5. 건축기계설비의 제어밸브와 댐퍼, 센서가 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			6. 급수, 온수, 증기, 냉수, 냉각수, 공기, 냉매, 가스, 전기의 공급 상태가 정상인지 판단할 수 있다. 7. 장비 매뉴얼의 결선기준에 따라 시공 상태를 확인할 수 있다. 8. 설계도서대로 장비가 설치되었는지 여부를 점검할 수 있다. 9. 전기의 단상, 삼상, 기동방식에 따른 결선을 확인할 수 있다. 10. 장비의 회전방향에 따른 결선을 확인할 수 있다.
		3. T.A.B 수행하기 1403030210_14v2.3	1. T.A.B 수행에 필요한 설계계산서, 설계도면의 설계도서, 기술자료를 검토할 수 있다. 2. T.A.B 수행을 준비하기 위하여 계통별 계통도와 장비의 사양을 작성할 수 있다. 3. 각 분배계통(물, 증기, 공기)의 T.A.B를 실시할 수 있다. 4. 장비의 소음과 진동 그리고 실내 환경을 측정할 수 있다. 5. 사용 용도별, 시간대별, 구역별 온도, 열, 압력, 유량분포 현황에 따라 시스템 성능을 점검하고 조정할 수 있다. 6. 각종 T.A.B 실시근거를 바탕으로 결과를 분석하여 건축기계설비의 상태를 평가하고 종합보고서를 작성할 수 있다.