출제기준(필기)

직무 분야	화학		중직무분야	화공		자격 종목	화학분석기능사		적용 기간		2022.1.1.～2026.12.31.
○ 직무내용 : 화학물질의 성분, 조성, 함량 등을 분석하기 위해 실험실의 안전을 고려하여 화학반응이나 분석기기 등을 활용한 시료 준비, 화학분석기초, 문서관리 등의 화학분석 업무를 수행하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수			60		시험시간		1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
화학분석 및 실험실 안전관리	60	1. 일반화학	1. 물질의 종류 및 성질	1. 물질의 종류 및 구성 2. 물질의 상태와 변화 3. 용액의 성질 4. 오차와 유효숫자
			2. 원자의 구조와 주기율	1. 원소의 주기성과 원자구조
			3. 화학결합 및 분자간의 힘	1. 이온결합, 금속결합 2. 공유결합과 분자 3. 분자간의 힘
		2. 무기화학	1. 금속 및 비금속원소와 그 화합물	1. 금속과 그 화합물 2. 비금속원소와 그 화합물 3. 방사성원소 4. 기체 5. 액체 및 고체
		3. 유기화학	1. 유기화합물 및 고분자 화합물	1. 유기화합물의 특성 2. 유기화합물의 명명법 3. 지방족 탄화수소 4. 방향족 탄화수소 5. 고분자 화합물
		4. 화학반응	1. 화학반응	1. 화학반응속도론 2. 화학평형 3. 산과 염기의 반응 4. 산화환원반응
		5. 분석일반	1. 분석화학이론	1. 실험기구 2. 화학농도, 이온화도 3. 용해도, 평형상수 4. 용해도곱 5. 산과 염기 6. 활동도
		6. 이화학 분석	1. 정량ㆍ정성분석	1. 양ㆍ음이온 정성분석 2. 양ㆍ음이온 정량분석 3. 산염기 평형 4. 산염기 적정법 5. 산화환원 원리 6. 산화환원 적정법 7. 침전 적정법 8. 킬레이트 적정법 9. 무게분석법
		7. 기기분석 일반	1. 분광광도법	1. 빛의 성질 2. 빛의 흡수,방출 3. 분광광도기 및 광학부품 4. 가시-자외선 흡수분광법 5. 원자흡수분광법
			2. 크로마토그래피	1. 기본원리 2. 종이크로마토그래피 3. 액체크로마토그래피 4. 기체크로마토그래피 5. 이온크로마토그래피
			3. 전기분석법	1. 전기분석법 기초이론 2. pH측정법 및 전위차적정 3. 전지의 형성과 전극 4. 폴라로그래피
		8. 분석실험 준비	1. 분석장비 준비	분석장비 종류 및 특성 분석장비 원리와 구조 분석장비 검·교정 분석장비 점검 분석장비 가동 시 주의사항
			2. 실험기구 준비	실험기구 종류 및 기능 초자기구 준비 및 조작
			3. 시약 준비	시약 관리 시약 취급 주의사항
		9. 분석시료 준비	1. 고체시료 준비	고체시료 채취 고체시료 물리·화학적 특성 분쇄기 활용 입도조절 분석용 저울 사용 및 교정
			2. 액체시료 준비	액체시료 채취 액체시료 물리·화학적 특성 분석용 용액 제조 액체시료 농도 계산 액체시료 필터링 및 원심분리 pH 측정 및 pH미터 보정
			3. 기체시료 준비	기체시료 채취 기체시료 물리·화학적 특성 분석물질 기체화 및 포집 기체시료 보관조건
		10. 기초 화학분석	1. 기초 이화학 분석	기초 이화학 분석 실험 기초 이화학 분석장비 조작
			2. 기초 분광 분석	분광 분석장비 조작 분광 분석 기초 실험(UV, AAS) 분광 분석 결과 해석 분광학적 특성을 이용한 정성 및 정량분석
			3. 기초 크로마토그래피 분석	크로마토그래피 분석장비 조작 크로마토그래피 분석 기초 실험 크로마토그래피 특성을 이용한 정성 및 정량분석 크로마토그래피 칼럼과 이동상
		11. 실험실 환경ㆍ안전점검	1. 안전수칙 파악	실험실 안전수칙 실험장비 안전수칙 안전, 보건 표지 안전장비 사용법
			2. 위해요소 확인	화학물질 취급사고 예방 화학물질 위험성(발화성, 폭발성) 실험실 내 위험요소
			3. 폐수ㆍ폐기물 처리	시약, 검액, 폐기물 분류 혼합 금지 폐기물 종류 폐수, 폐기물의 처리와 보관
		12. 화학물질 유형 파악	1. 화학물질 정보 확인	1. 화학물질 종류(대분류) 2. 화학물질 MSDS
		13. 화학물질 취급 시 안전작업 준수	1. 개인 보호구 착용	화학물질 취급 시 개인보호장구
			2. 작업별 안전수칙 준수	화학물질 취급 작업별 안전수칙
		14. 실험실 문서관리	1. 시험 분석결과 정리	가공되지 않은 데이터(Raw Data) 처리 유효숫자 처리 실험 결과값 통계 처리 측정 결과 도식화(그래프, 도표)
			1. 실험실 관리일지ㆍ시험기록서 작성	실험실 점검 체크리스트 실험실 관리일지 분석장비 사용일지 시험기록서
			2. 시약ㆍ소모품 대장 기록	시약 및 소모품 관리대장

출제기준(실기)

직무 분야	화학		중직무분야	화공	자격 종목		화학분석기능사		적용 기간	2022.1.1.～2026.12.31.
○ 직무내용 : 화학물질의 성분, 조성, 함량 등을 분석하기 위해 실험실의 안전을 고려하여 화학반응이나 분석기기 등을 활용한 시료 준비, 화학분석기초, 문서관리 등의 화학분석 업무를 수행하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 분석실험을 위하여 분석 표준작업지침서에 따라 분석장비, 실험기구, 시약을 준비할 수 있다. 2. 화학물질 분석을 위하여 고체시료, 액체시료, 기체시료를 준비할 수 있다. 3. 물질의 물리적 특성과 조성 분석을 위하여 실험 목적에 적합한 기구와 장비를 준비하고, 분석 진행을 토대로 결과를 도출할 수 있다. 4. 실험실 환경과 안전 관리를 위하여 안전수칙을 숙지하고, 위해요소를 확인하며 폐기물을 처리할 수 있다. 5. 분석 업무에 필요한 실험실 문서를 분류하거나 정리ㆍ기록하고, 측정 결과를 항목별로 기록 작성할 수 있다. 6. 화학물질의 유해성·위험성을 확인하기 위하여 화학물질안전관리규정 검색, 화학물질 종류를 확인, 정보를 파악할 수 있다. 7. 화학물질을 안전하게 취급하기 위하여 물질의 특성에 따라 개인 보호구를 선별하여 착용하고, 작업별 안전수칙을 준수할 수 있다. 8. 시험결과보고서 작성 항목에 대한 이해를 토대로 시험분석결과를 정리하고 측정결과를 분석하여 항목별로 시험결과를 기록, 작성할 수 있다.
실기검정방법		복합형				시험시간		4시간 정도 (필답형 : 1시간, 작업형 : 3시간 정도)

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
화학분석실무	1. 분석실험 준비	1. 분석장비 준비하기	분석장비의 원리와 구조에 대한 이해를 바탕으로 각 부품의 기능을 확인할 수 있다. 분석 표준작업지침서에 따라 분석실험에 필요한 분석장비를 파악하고 조작할 수 있다. 분석 표준작업지침서에 따라 분석장비 검·교정 수행여부를 확인할 수 있다. 분석장비의 가동 전 정상가동 여부를 점검하고 장비의 비정상에 대해 조치할 수 있다.
		2. 실험기구 준비하기	분석실험에 사용되는 실험기구의 종류, 기능, 사용법을 파악할 수 있다. 분석 표준작업지침서에 따라 실험기구 취급 주의사항을 파악할 수 있다. 실험에 사용할 초자기구의 세척, 건조 상태 여부를 확인할 수 있다. 분석 표준작업지침서에 따라 실험기구들을 준비하고 조합(Setting)할 수 있다.
		3. 시약 준비하기	분석 표준작업지침서에 따라 실험에 필요한 시약을 파악할 수 있다. 시약의 보관조건별 보관 장소를 확인하고, 시약 관리절차를 준수할 수 있다. 분석 표준작업지침서에 따라 시약 취급 주의사항, 라벨 표시사항을 파악할 수 있다. 물질안전보건자료에 따라 시약의 사용 시 주의사항을 파악하고 개인보호장구를 착용할 수 있다.
	2. 분석시료 준비	1. 고체시료 준비하기	고체시료를 준비하기 위해 표준작업지침서에 따라 분석 대상 물질을 채취할 수 있다. 고체시료의 물리적ㆍ화학적 특성을 확인할 수 있다. 분석용 저울을 사용하여 시료의 질량을 측정할 수 있다. 고체시료의 입도조절을 위해 분쇄기를 사용하여 입도를 감소시킬 수 있다. 고체시료의 입도와 입도분포를 확인하기 위해 표준망체를 사용할 수 있다.
		2. 액체시료 준비하기	액체시료를 준비하기 위해 표준작업지침서에 따라 분석 대상 물질을 채취할 수 있다. 액체시료의 물리적ㆍ화학적 특성을 확인할 수 있다. 분석장비에서 측정 가능한 용액을 제조할 수 있다. 액체시료의 농도를 조절하기 위해 희석 작업을 수행하고 희석된 시료의 농도를 계산할 수 있다. 액체시료 특정성분 분리와 상분리를 위해 필터링과 원심분리를 할 수 있다. 액체시료의 pH 측정을 위해 pH 미터를 보정할 수 있다.
		3. 기체시료 준비하기	기체시료를 준비하기 위해 표준작업지침서에 따라 분석 대상 물질을 채취할 수 있다. 기체시료의 물리적ㆍ화학적 특성을 확인할 수 있다. 분석 표준작업지침서에 따라 시료 중 분석물질을 기체화할 수 있다. 분석 표준작업지침서에 따라 성분을 분석하기 위해 포집을 통하여 기체시료를 준비할 수 있다. 분석 표준작업지침서에 따라 기체시료 중의 수분을 제거할 수 있다. 분석 표준작업지침서에 따라 기체시료의 보관조건을 파악할 수 있다.
	3. 기초 화학분석	1. 기초 이화학 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다. 분석 표준작업지침서에 따라 기초 이화학 분석장비를 조작할 수 있다. 분석 대상 물질의 물리화학적 특성을 파악하기 위해 기초 실험을 진행할 수 있다. 실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.
		2. 기초 분광 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다. 표준작업지침서에 따라 분광 분석장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다. 분석 대상 물질의 분광학적 특성을 이용하여 정성, 정량분석을 수행할 수 있다. 실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.
		3. 기초 크로마토그래피 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다. 표준작업지침서에 따라 칼럼과 이동상의 조건을 확인할 수 있다. 표준작업지침서에 따라 크로마토그라피 장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다. 설정된 분석조건에 따라 정성, 정량분석을 수행할 수 있다. 실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.
	4. 실험실 환경ㆍ안전점검	1. 안전수칙 파악하기	실험실 안전수칙을 확인할 수 있다. 시험에 사용되는 개인보호장구의 사용 방법을 파악할 수 있다. 실험장비와 기구의 사용 주의사항을 파악할 수 있다. 실험실 점검 체크리스트에 따라 점검일지를 작성할 수 있다.
		2. 위해요소 확인하기	화학물질 취급 시 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위해 안전점검 항목을 확인할 수 있다. 시약, 폐기물질로부터 취급자의 안전을 확보할 수 있다. 안전사고를 예방하기 위해 실험실 장비와 시설의 정상 작동을 확인할 수 있다.
		3. 폐수ㆍ폐기물 처리하기	화학적 특성에 따라 시약, 검액, 폐기물을 안전하게 분류할 수 있다. 규정에 따라 혼합이 금지된 폐기물의 종류를 파악하고 처리할 수 있다. 규정에 따라 실험실에서 발생한 폐수, 폐기물을 안전하게 처리ㆍ보관할 수 있다.
	5. 실험실 문서관리	1. 실험실 관리일지ㆍ시험기록서 작성하기	실험실 관리규정에 따라 환경ㆍ안전 체크리스트를 항목별로 점검하여 실험실 관리일지를 작성할 수 있다. 실험실 관리규정에 따라 실험실 온ㆍ습도, 출입자 이력을 파악하여 실험실 관리일지를 작성할 수 있다. 실험실 관리규정에 따라 실험실 분석장비와 시설의 사용일지를 작성할 수 있다. 분석장비명, 장비번호, 적격성 평가 유효기한을 파악하여 시험기록서를 작성할 수 있다. 시료의 명칭, 종류, 분석조건, 분석방법을 확인하여 분석업무지시서에 따라 시험과정을 기록할 수 있다. 문서관리규정에 따라 실험실 생산문서를 관리할 수 있다.
		2. 시약ㆍ소모품 대장 기록하기	시약의 명명법, 분자식, CAS 등록번호에 따라 시약의 보관위치를 파악할 수 있다. 시약의 재고현황을 시약 관리대장에 기록할 수 있다. 시약관리 규정에 따라 시약의 사용내역을 시약 관리대장에 기록할 수 있다. 실험실 소모품 내역을 파악하여 소모품 관리대장에 기록할 수 있다. 시약 관리대장, 소모품 관리대장의 재고현황에 따라 시약, 소모품의 적정 수량을 유지할 수 있다.
		3. 실험결과 정리하기	분석 장비로부터 도출된 가공되지 않은 데이터(Raw Data)를 출력할 수 있다. 결과 처리를 위해 출력된 데이터를 오기, 누락 없이 입력할 수 있다. 실험 결과 값을 통계 처리하고 결과를 문서화할 수 있다. 실험과정에서 생성된 데이터, 자료를 백업하여 보관할 수 있다.
	6. 화학물질 유형 파악	1. 화학물질안전관리규정 검색하기	사내에서 취급하는 화학물질에 대한 안전관리 법규를 국가법령센터 등을 통하여 확인 할 수 있다. 화학물질 안전관리 관련 법규 용어를 국가법령센터 등을 통하여 확인 할 수 있다. 사내에서 취급하는 화학물질을 안전하게 취급하기 위하여 사내규정을 확인 할 수 있다.
		2. 화학물질 종류 확인하기	유해화학물질, 위험물, 유해인자의 용어를 관련 법규에서 확인할 수 있다. 유해화학물질, 위험물, 유해인자의 종류를 관련 법규에 따라 구분 할 수 있다. 화학물질관리법에 따라 기존물질, 신규화학물질, 유독물질, 제한물질, 금지물질, 허가물질, 사고대비물질을 확인 할 수 있다. 위험물안전관리법을 기준으로 위험물별로 특성을 확인 할 수 있다. 산업안전보건법을 기준으로 유해인자별로 특성을 확인 할 수 있다.
		3. 화학물질 정보 확인하기	화학물질의 물질안전보건자료(MSDS)를 안전보건공단 사이트 등에서 검색하여 확인할 수 있다. 화학물질 MSDS에 의거하여 화학물질의 유해성 위험성정보를 확인할 수 있다. 화학물질 MSDS에 의거하여 취급 시 주의사항을 확인할 수 있다.
	7. 화학물질 취급 시 안전작업 준수	1. 개인 보호구 착용하기	화학물질 취급 시 안전 작업을 수행하기 위하여 작업에 맞는 안전모, 안전화, 귀마개 등을 착용할 수 있다. 화학물질 취급 시 안전 작업을 수행하기 위하여 작업에 맞는 호흡보호구 등을 착용 할 수 있다. 화학물질 취급 시 안전 작업을 수행하기 위하여 작업에 맞는 보호복, 안전장갑, 보안면, 보안경 등을 착용 할 수 있다.
		2. 작업별 안전수칙 준수하기	화학물질 취급 시, 제조 공정별 시료채취 · 정전기 방지 등의 안전수칙을 준수하여 작업 할 수 있다. 화학물질 취급 시, 유해화학물질 적재 · 하역 · 운반 안전작업 수칙을 준수하여 작업 할 수 있다. 화학물질 취급 시, 유해화학물질 보관 · 저장 안전작업 수칙을 준수하여 작업 할 수 있다.
	8. 시험결과보고서 작성	1. 시험 분석결과 정리하기	측적된 결과 중 유효한 결과를 수집하고 분석 목적에 맞게 분류할 수 있다. 측정 결과를 그래프, 도표를 이용하여 정리할 수 있다. 측정 결과를 목적에 맞는 단위로 변환하여 추세를 확인할 수 있다. 측정오류가 발생하였을 경우 분석조건과 시험방법을 재검토한 후 재분석을 실시할 수 있다.
		2. 시험 측정결과 분석하기	분석기기에 대하여 분석가능 항목, 분석능력, 분석감도를 해당 기기사용설명서를 통해 파악할 수 있다. 측정목적에 따른 분석장비와 측정값과의 상호관계를 이해할 수 있다. 화학물질분석에 적합한 분석장비를 사용하여 신뢰성 있는 분석이 이루어졌는지 확인할 수 있다.
		3. 시험결과보고서 작성하기	분석시료에 대한 고객요구사항, 시험조건, 분석환경, 시험절차에 대한 사항을 정확하게 기록할 수 있다. 시험항목별 결과값을 확인하고 논리적으로 시험결과를 정리 할 수 있다. 시험결과보고서를 시험유형에 적합하고, 오해와 오용의 가능성을 최소화하도록 작성할 수 있다. 시험 결과값은 올바르게 계산되고 신뢰성 있게 기록 되었는지 계산식의 내용을 검산하여 확인할 수 있다. 시험결과보고서의 오류를 점검하고, 이를 수정할 수 있다.